Domů > Síť > Nabídka Síť na ovládacím panelu Brother > TCP/IP

### TCP/IP

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2360DN / HL‑L2365DW
Připojíte-li přístroj k vaší síti síťovým kabelem, použijte volby nabídky Dratova LAN. Pokud je přístroj připojen k bezdrátové ethernetové síti, použijte volby nabídky WLAN.

Boot metoda

Tato volba umožňuje nastavit, jakým způsobem bude přístroj získávat adresu IP.

Auto

  V tomto režimu prohledá přístroj síť, aby našel server DHCP. Pokud jej nalezne a server je nakonfigurován, aby přidělil přístroji adresu IP, potom bude použita adresa IP přidělená serverem DHCP.

  Pokud není dostupný žádný server DHCP, adresa IP bude nastavena pomocí protokolu APIPA. Po počátečním zapnutí může přístroji několik minut trvat, než vyhledá server v síti.

Static (Statická)

  V tomto režimu musí být adresa IP přidělena ručně. Takto nastavená adresa IP je neměnná.

  Pokud tiskový server nechcete konfigurovat pomocí protokolů DHCP, BOOTP nebo RARP, musíte nastavit možnost Boot metoda na hodnotu Statická, aby měl tiskový server statickou adresu IP. Tato akce nedovolí tiskovému serveru získávat adresu IP ze kteréhokoliv z uvedených systémů.

  Pokud chcete změnit Boot metodu, použijte nabídku ovládacího panelu přístroje, nástroje BRAdmin Light nebo aplikaci Web Based Management.

IP adresa

V tomto poli je uvedena současná IP adresa přístroje. Pokud jste nastavili metodu zavádění na hodnotu Statická, zadejte IP adresu, kterou chcete přístroji přidělit (o tom, jakou IP adresu použít, se poraďte se správcem sítě). Pokud jste vybrali jinou metodu než Statická, přístroj se pokusí zjistit IP adresu pomocí protokolů DHCP, BOOTP nebo RARP.

Výchozí adresa IP přístroje pravděpodobně nebude kompatibilní s konceptem číslovaní vaší sítě. Doporučujeme požádat správce sítě o adresu IP, která je kompatibilní se sítí, ke které je přístroj připojen.

Maska podsítě

V tomto poli je uvedena současná maska podsítě používaná přístrojem. Pokud masku podsítě nezískáváte pomocí protokolu DHCP, BOOTP nebo RARP, zadejte požadovanou masku podsítě. O tom, jakou masku podsítě použít, se poraďte se správcem sítě.

Brána

V tomto poli je uvedena současná adresa brány nebo routeru používaná přístrojem. Pokud adresu brány nebo routeru nezískáváte pomocí protokolu DHCP, BOOTP nebo RARP, zadejte požadovanou adresu ručně. Pokud nemáte bránu ani router, ponechte toto pole prázdné. V případě nejasností se obraťte na správce sítě.

Pokusy IP Boot

Toto pole zobrazuje počet pokusů, kdy se zařízení pokusí získat adresu IP, když je nastavena Boot metoda na jakékoliv nastavení kromě Static.

APIPA

Je-li tato volba nastavena na hodnotu Zap., bude tiskovému serveru, pokud tiskový server nemůže získat adresu IP pomocí vámi nastavené Boot metody, automaticky přidělena lokální adresa IP v rozsahu (169.254.1.0 - 169.254.254.255). Výběr Vyp. znamená, že adresa IP, pokud ji tiskový server nemůže získat pomocí vámi nastavené Boot metody, zůstane nezměněna.

IPv6

Tento přístroj je kompatibilní s další generací internetového protokolu IPv6. Výchozí nastavení je Vyp.. Chcete-li použít protokol IPv6, vyberte Zap..

Další informace o protokolu IPv6 najdete na stránkách centra podpory Brother Solutions Center na adrese http://support.brother.com.

- Nastavíte-li IPv6 na Zap., aktivujte tento protokol vypnutím a zapnutím vypínače.
- Po nastavení IPv6 na Zap. bude toto nastavení použito pro rozhraní drátové i bezdrátové sítě LAN.

Související informace
  - Nabídka Síť na ovládacím panelu Brother
  - Kde lze najít síťová nastavení zařízení Brother?

Přejít na začátek stránky