| Słownik
| 802.11b lub 802.11g Sieci w standardzie 802.11b mogą działać z maksymalną prędkością 11 Mb/s. Sieci w standardzie 802.11g mogą działać z prędkością do 54 Mb/s. Punkt dostępu Punkt dostępu, zwany również ruterem bezprzewodowym, jest sercem sieci bezprzewodowej i kontroluje jej konfigurację bezpieczeństwa. Sieć z punktem dostępu zwana jest siecią w trybie infrastrukturalnym.
Ad-hoc
W tym trybie każde urządzenie komunikuje się bezpośrednio z innymi urządzeniami. Sieci w trybie Ad-hoc nie dysponują centralnym punktem dostępu kontrolującym komunikację w sieci bezprzewodowej. Ten typ sieci zwany jest również siecią bezprzewodową typu peer-to-peer.
APIPA
Automatyczne przydzielanie prywatnych adresów IP (APIPA) jest używane w sytuacji, gdy urządzenie podłączone do sieci nie może uzyskać adresu IP z serwera DHCP.
ASCII
Amerykański standardowy kod wymiany informacji (ASCII). Liczbowa reprezentacja poszczególnych znaków. Na przykład kod ASCII litery A wynosi 65.
Metoda uwierzytelniania
Typ uwierzytelniania bezprzewodowego używany w sieci.
Kanał
Sieci bezprzewodowe korzystają z kanałów. Każdy kanał wykorzystuje inne pasmo częstotliwości fal radiowych w zakresie ustalonym z góry. Wszystkie urządzenia bezprzewodowe w sieci bezprzewodowej korzystają z tego samego kanału, chyba że są podłączone do innych bezprzewodowych punktów dostępu, pełniących funkcję bramy sieci bezprzewodowej.
DHCP
Serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) przydziela adresy IP urządzeniom sieciowym.
DSL
Linia abonencka DSL (Digital Subscriber Line), zwana również ADSL lub xDSL. Łącze internetowe o dużej szybkości.
EAP
Protokół EAP (Extensible Authentication Protocol) udostępniający platformę uwierzytelniania dla sieci przewodowych i bezprzewodowych. Protokół EAP korzysta z serwera RADIUS, którego zadaniem jest uwierzytelnianie użytkowników w sieciach firmowych przed zezwoleniem im na dostęp do sieci przewodowych lub bezprzewodowych.
Kabel sieciowy (ethernetowy)
Kabel służący do podłączania urządzenia do sieci przewodowej. Kable ethernetowe, zwane również kablami bezpośrednimi, są zakończone złączami RJ45.
Adres bramy
Adres bramy umożliwia urządzeniu komunikację z innymi urządzeniami w różnych sieciach. Zazwyczaj konfiguracja adresu bramy nie jest konieczna.
HEX
Skrót od słowa hexadecimal (szesnastkowy), system liczbowy używający cyfr 0–9 i liter A–F.
Tryb infrastrukturalny
Każde urządzenie komunikuje się z innymi za pośrednictwem centralnego punktu dostępu. Jest to najczęściej używany typ sieci bezprzewodowej.
Adres IP
Każde urządzenie w sieci musi posiadać unikalny adres. Adres ten zwany jest adresem IP; jest on wprowadzany ręcznie lub może być przydzielany automatycznie przez serwer DHCP. W sieci TCP/IP adres IP jest obowiązkowy.
LEAP
Protokół LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) firmy Cisco używany do uwierzytelniania w standardzie 802.1X w bezprzewodowych sieciach LAN. Podobnie jak protokół EAP, LEAP korzysta z serwera RADIUS, którego zadaniem jest uwierzytelnianie użytkowników w sieciach firmowych przed zezwoleniem im na dostęp do sieci przewodowych lub bezprzewodowych.
Adres MAC
Adres MAC (Media Access Control) to unikalny 12-cyfrowy numer przypisany do każdego urządzenia sieciowego.
Nazwa węzła
Unikalna nazwa urządzenia bezprzewodowego. Zazwyczaj nazwa węzła jest oparta na adresie MAC.
Siła sygnału
Siła sygnału bezprzewodowego między urządzeniem a punktem dostępu, z którym to urządzenie komunikuje się.
Maska podsieci.
Adres IP wymaga również maski podsieci. Maska podsieci jest wprowadzana ręcznie lub przypisywana automatycznie przez serwer DHCP. W sieci TCP/IP maska podsieci jest obowiązkowa.
SSID
Identyfikator SSID (Service Set Identifier), zwany również nazwą sieci, to nazwa używana przez sieć bezprzewodową. W niektórych sieciach bezprzewodowych nazwa SSID nie jest rozgłaszana w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Przełącznik
Przełącznik umożliwia wzajemne komunikowanie się kilku urządzeń sieciowych.
TKIP
Protokół TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) eliminuje przewidywalność, na którą mogliby liczyć intruzi chcący wykorzystać luki w bezpieczeństwie spowodowane korzystaniem z ręcznie przydzielanych kluczy WEP. Klucze TKIP są dłuższe od kluczy WEP i generowane automatycznie, a więc w konsekwencji są bardziej bezpieczne niż standardowe klucze WEP.
Klucz WEP
Klucz WEP (Wireless Equivalent Protocol) to podstawowa funkcja bezpieczeństwa bezprzewodowego chroniąca sieć bezprzewodową przed przypadkowymi podsłuchiwaczami. Klucz WEP zwany jest także kluczem sieci.