Domů > Odstraňování problémů > Problémy se sítí > Nelze dokončit konfiguraci nastavení bezdrátové sítě. > Použití nástroje na opravu síťového připojení (Windows®)

### Použití nástroje na opravu síťového připojení (Windows®)

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2360DN / HL‑L2365DW
Použijte nástroj na opravu síťového připojení pro opravu síťových nastavení přístroje Brother. Přiřadí správnou IP adresu a masku podsítě.

- (Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

  Musíte být přihlášeni s oprávněním správce.

- Zkontrolujte, zda je zařízení Brother zapnuté a připojené ke stejné síti jako váš počítač.

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

   Volba | Popis
   Windows® XP | Klepněte na tlačítko Start > Všechny programy > Příslušenství > Průzkumník Windows > Tento počítač.
   Windows Server® 2003/2008 | Klepněte na tlačítko Start > Všechny programy > Příslušenství > Průzkumník Windows > Počítač.
   Windows Vista®/Windows® 7 | Klepněte na tlačítko (Start) > Počítač.
   Windows® 8 | Klepněte na ikonu (Průzkumník souborů) na hlavním panelu a potom klepněte na Počítač (This PC) na levém navigačním panelu.
   Windows Server® 2012 / 2012 R2 | Klepněte na položku Počítač (This PC) na obrazovce Start.

2. Poklepejte na XXX(C:) (kde XXX je název vaší místní diskové jednotky) > Program Files>Browny02>Brother>BrotherNetTool.exe.
   - Používáte-li 64bitový operační systém, poklepejte na XXX(C:) (kde XXX je název vaší místní diskové jednotky) > Program Files (x86)>Browny02>Brother>BrotherNetTool.exe.
   - Pokud se zobrazí okno Řízení uživatelských účtů, postupujte jedním z následujících způsobů:
     - (Windows Vista®) Klepněte na tlačítko Povolit.
     - (Windows® 7/Windows® 8) Klepněte na tlačítko Ano.
3. Postupujte podle zobrazených pokynů.
4. Zkontrolujte diagnostiku vytištěním zprávy konfigurace sítě.

   Nástroj na opravu síťového připojení se spustí automaticky, pokud při používání nástroje Status Monitor zaškrtnete políčko Povolit nástroj pro opravu síťového připojení. Klepněte pravým tlačítkem na obrazovku Status Monitor a potom klepněte na Další nastavení>Povolit nástroj pro opravu síťového připojení. Tento postup není doporučen, když váš správce sítě nastavil adresu IP na statickou, protože se tím automaticky změní adresa IP.

Pokud není přidělena správná adresa IP a maska podsítě ani po použití nástroje pro opravu síťového připojení, požádejte o tyto informace správce sítě nebo navštivte Brother Solutions Center na adrese http://support.brother.com.

Související informace
  - Nelze dokončit konfiguraci nastavení bezdrátové sítě.
  - Vytiskněte zprávu konfigurace sítě
  - Přístroj Brother nemůže tisknout prostřednictvím sítě.
  - Jak zkontrolovat, zda síťová zařízení fungují správně.

Přejít na začátek stránky