WS01000010,Мастер установки беспроводного устройства
WS01000040,2.02
WS02010010,Добро пожаловать
WS02010020,Добро пожаловать в мастер установки беспроводного устройства
WS04000010,Конфигурация IP-адреса
WS04000020,Настройте IP-адрес беспроводного устройства
WS04000030,Получить IP-адрес автоматически.
WS04000050,Установить статический IP-адрес.
WS04000060,IP-адрес
WS04000070,Маска подсети
WS04000080,Шлюз
WS05020010,Имя беспроводной сети
WS05020020,Введите имя беспроводной сети, с которым будет связано беспроводное устройство.
WS05020030,Имя (SSID)
WS05020040,Это сеть с прямым подключением (Ad-hoc), в ней отсутствует точка доступа.
WS05020060,Канал
WS05030010,Выполняется поиск беспроводных сетей...
WS05040010,Доступные беспроводные сети
WS05040020,Выберите проверенное заранее имя SSID.
WS05040040,Имя (SSID)
WS05040050,Канал
WS05040060,Беспроводной режим
WS05040070,Сигнал
WS05040080,Точка доступа / базовая станция
WS05040090,Прямое подключение (Ad-hoc)
WS05040100,В том случае, если имя SSID (идентификатор вашей беспроводной точки доступа) в этом списке не отображается, либо если вы его скрываете, задать его конфигурацию можно, щелкнув на кнопке "Дополнительно".
WS05040110,802.11b/g (11/54 Mбит/с)
WS05040120,802.11b (11 Мбит/с)
WS05040130,802.11g (54 Мбит/с)
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,ВНИМАНИЕ!
WS05060020,Эта беспроводная сеть небезопасна. В ней не используется безопасная проверка подлинности и шифрование.
WS05060030,Хотите продолжить установку?
WS05060040,Имя (SSID):
WS06000010,Метод проверки подлинности и режим шифрования
WS06000020,Настройте метод проверки подлинности и режима шифрования
WS06000030,Метод проверки подлинности
WS06000040,Режим шифрования
WS06000050,Ключ сети
WS06000070,Имя (SSID):
WS06000080,Внутренний способ проверки подлинности
WS07000010,Подтверждение параметров настройки беспроводной сети
WS07000020,Нажмите "Далее", чтобы отправить следующие параметры настройки на устройство.
WS07000060,Режим связи
WS07000070,Инфраструктура
WS07000080,Прямое подключение (Ad-hoc)
WS07000090,Имя (SSID)
WS07000150,Авто
WS07000190,IP-адрес
WS07000200,Маска подсети
WS07000210,Шлюз
WS07000220,Канал
WS07000230,Метод проверки подлинности
WS07000240,Режим шифрования
WS07000270,Изменить IP-адрес
WS07000280,Внутренний способ проверки подлинности
WS08010010,Выполняется отправка параметров настройки... Подождите...
WS21000010,Проверка подлинности пользователя
WS21000020,Настройте метод проверки подлинности и режим шифрования
WS21000030,Имя (SSID):
WS21000040,Проверка подлинности пользователя
WS21000050,Идентификатор пользователя
WS21000060,Пароль пользователя
WS43000000,Настройка ключа сети
WS43000010,Введите ключ безопасности сети, проверенный ранее.
WS43000020,Метод проверки подлинности и тип шифрования в беспроводной сети определяются автоматически. Необходимо ввести только ключ сети.
WS44000010,Настройка сертификата
WS44000020,Настройка проверки сертификата клиента и сертификата сервера.
WS44000030,Имя (SSID) :
WS44000040,Сертификат клиента
WS44000050,Проверка сертификата сервера
WS44000051,Без проверки
WS44000052,Серт. ЦС
WS44000053,Серт. ЦС + идентификатор сервера
WS44000060,Идентификатор сервера
WS46000010,Не удалось подключиться к сети
WS46000020,Выполните следующие действия и нажмите "Повторить".
WS46000230,Точка беспроводного доступа не может быть обнаружена.(TS-02)
WS46000240,Попробуйте выполнить следующие действия:
WS46000250,- убедитесь в правильности выбранного SSID (сетевого имени) и сетевого ключа;
WS46000260,- убедитесь, что точка беспроводного доступа/маршрутизатор не использует дополнительные настройки безопасности, такие как фильтрация по MAC-адресу;
WS46000270,- попробуйте переместить устройство ближе к точке беспроводного доступа/маршрутизатору.  После подключения к сети можно будет переместить его в прежнее положение
WS46000280,MAC-адрес:
WS46000330,Устройству не удается подключиться к точке беспроводного доступа/маршрутизатору.(TS-03)
WS46000340,- Убедитесь в правильности выбранного SSID (сетевого имени) и сетевого ключа
WS46000350,- Если у вас нет этой информации, обратитесь к справочной документации от производителя или поставщика точки беспроводного доступа/маршрутизатора
WS46000430,На точке беспроводного доступа/маршрутизаторе обнаружен неподдерживаемый метод аутентификации/шифрования.(TS-04)
WS46000440,- Точка беспроводного доступа/маршрутизатор использует метод аутентификации/шифрования, который не поддерживается устройством. Убедитесь в правильности выбранного SSID (сетевого имени)
WS46000530,Указанный SSID и сетевой ключ неверны.(TS-05)
WS46000540,- Убедитесь в правильности выбранного SSID (сетевого имени) и сетевого ключа
WS46000630,Указанная информация о настройках безопасности сетевого соединения неверна.(TS-06)
WS46000640,- Убедитесь в правильности выбранного метода аутентификации/шифрования и вводимого сетевого ключа
WS50000010,Подтверждение установки
WS50000020,Во время установки будут автоматически определены настройки беспроводного подключения вашего компьютера или точки доступа к беспроводной сети. Перед подключением беспроводного устройства к корпоративной сети получите подтверждение у сетевого администратора.
WS50000030,Проверено и подтверждено
WS51000010,Определение текущих настроек беспроводной сети вашего компьютера
WS51000020,Настройки беспроводной сети вашего компьютера или точки доступа к беспроводной сети определены.
WS51000030,Обнаруженное имя беспроводной сети (имя точки доступа к беспроводной сети/маршрутизатора):
WS51000040,SSID:
WS51000050,Подключиться к беспроводной сети с использованием этих настроек?
WS51000060,Да
WS51000070,Нет
WS98050010,Ключ сети недействителен
WS98050020,(Ключ ASCII WEP)
WS98050030,В введенных сведениях о ключе WEP содержатся ошибки.
WS98050040,WEP 64(40) бит: "Hello"
WS98050050,WEP 128(104) бит: "Wirelesscomms"
WS98050060,Введите 5 или 13 текстовых символов. Например:
WS98060010,Ключ сети недействителен
WS98060020,(Шестнадцатеричный ключ WEP)
WS98060030,В введенных сведениях о ключе WEP содержатся ошибки.
WS98060040,Введите 10 или 26 цифр шестнадцатеричных данных. Например:
WS98060050,WEP 64(40) бит: "71f2234aba"
WS98060060,WEP 128(104) бит: "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"
WS98070010,Выход из программы установки
WS98070020,Установка не завершена.
WS98070030,При выходе из программы установки настройка беспроводного устройства не будет завершена.
WS98070040,Чтобы продолжить программу установки, нажмите "Возобновить".
WS98070050,Чтобы выйти из программы установки, нажмите "Выход".
WS98100010,Ключ сети недействителен
WS98100020,Фраза-пароль - это строка в формате ASCII, состоящая из 8-63 знаков.
WS98150010,Ключ сети недействителен
WS98150020,Введен неверный ключ сети.Введите 5 или 8-63 знака в зависимости от метода безопасности.
WS98150030,Подробнее см. в тексте справки.
WS98160010,Ошибка подключения USB
WS98160020,Проверьте, подключен ли кабель USB к аппарату.
WS98160030,Убедитесь, в том, что аппарат включен.
WS99010010,OK
WS99010020,Отмена
WS99010030,Выход
WS99010040,< Назад
WS99010050,Далее >
WS99010060,Справка
WS99010070,Обновить
WS99010090,Возобновить
WS99010100,Дополнительно
WS99010130,Как узнать SSID?
WS99010140,Как узнать ключ сети?
WS99010150,Повторить >
WS99020100,Открытая система
WS99020110,Общий ключ
WS99020120,WPA / WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Нет
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,НЕТ
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
