Domů > Síť > Technické informace pro pokročilé uživatele > Další způsoby konfigurování adresy IP > Konfigurování adresy pomocí BOOTP

### Konfigurování adresy pomocí BOOTP

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2360DN / HL‑L2365DW

Před nastavením IP adresy pomocí protokolu BOOTP (Bootstrap) musíte nastavit metodu spuštěni zařízení na BOOTP. Pokud chcete změnit Boot metodu, použijte nabídku Sit ovládacího panelu přístroje, jeden z nástrojů BRAdmin (BRAdmin Light nebo BRAdmin Professional 3).

Protokol BOOTP je alternativou protokolu RARP (Reverse Address Resolution Protocol), ale navíc umožňuje konfigurovat masku podsítě a bránu. Aby bylo možné adresu IP konfigurovat pomocí protokolu BOOTP, musí být tento protokol nainstalovaný a spuštěný na hostitelském počítači (zobrazuje se v souboru /etc/services na hostiteli jako reálná služba; informace získáte zadáním příkazu man bootpd nebo v dokumentaci k systému). Protokol BOOTP se obvykle spouští souborem /etc/inetd.conf. Možná jej bude nutné aktivovat odstraněním znaku „#“ před záznamem bootp v tomto souboru. Typický zápis bootp v souboru /etc/inetd.conf vypadá následovně:

#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i

V závislosti na používaném systému může být tento zápis nazván též „bootps“ místo „bootp“.

Pro aktivaci BOOTP jednoduše pomocí editoru smažte znak „#“ (není-li před zápisem znak „#“, pak je BOOTP již aktivován). Poté upravte konfigurační soubor BOOTP (obvykle /etc/bootptab) a zadejte název, typ sítě (1 pro Ethernet), adresu MAC (ethernetovou adresu) a adresu IP, masku podsítě a bránu tiskového serveru. Přesný formát pro tuto akci bohužel není standardizován, takže bude nutné nahlédnout do dokumentace systému a obeznámit se s postupem pro zadání těchto údajů (řada systémů UNIX® má rovněž příklady šablon v souboru bootptab, který lze použít jako referenci). Příklady typických zápisů /etc/bootptab: („BRN“ níže je „BRW“ pro bezdrátovou síť.)

BRN310107 1 00:80:77:31:01:07 192.168.1.2

a:

BRN310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\ip=192.168.1.2:

Některé implementace hostitelského programu BOOTP nebudou reagovat na požadavky BOOTP, pokud jste do konfiguračního souboru nezadali název souboru stahování. Pokud je tomu tak, vytvořte na hostiteli nulový soubor a v konfiguračním souboru specifikujte název tohoto souboru a cestu k němu.

Podobně jako u RARP i v tomto případě načte tiskový server z BOOTP serveru svou adresu IP ihned po zapnutí přístroje.

Související informace
  - Další způsoby konfigurování adresy IP
  - Konfigurování adresy pomocí ARP

Přejít na začátek stránky