| Configurarea cheii de reţea
| Introduceţi cheia dumneavoastră de reţea şi faceţi clic pe „Urmatorul”. Pentru fiecare metodă există câteva reguli.
| Sistem deschis/Cheie partajată cu WEP Această cheie trebuie să fie definită printr-o valoare pe 64 de biţi sau 128 de biţi, care poate fi introdusă în format ASCII sau hexadecimal.

- 64 (40) biţi ASCII:
  Utilizează 5 caractere text de ex. “WSLAN” (face diferenţa între majuscule şi minuscule).
- 64 (40) biţi hexadecimal:
  Utilizează 10 caractere numerice cu valori hexadecimale de ex. “71f2234aba”.
- 128 (104) biţi ASCII:
  Utilizează 13 caractere text de ex. “Wirelesscomms” (comunicaţii fără fir) (face diferenţa între majuscule şi minuscule).
- 128 (104) biţi hexadecimal:
  Utilizează 26 caractere numerice cu valori hexadecimale de ex. “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”.

WPA-PSK/WPA2-PSK şi TKIP sau AES
Utilizează o cheie prepartajată (PSK) cu o lungime de 8 sau cu mai multe caractere, până la maximum 63 de caractere.