WS01000010,Съветник за инсталиране на безжични устройства
WS01000040,2.02
WS02010010,Добре дошли
WS02010020,Добре дошли в съветника за инсталиране на безжични устройства
WS04000010,Конфигурация на IP адрес
WS04000020,Конфигуриране на IP адреса на безжичното устройство
WS04000030,Автоматично получаване на IP адрес.
WS04000050,Задаване на статичен IP адрес
WS04000060,IP адрес
WS04000070,Мрежова маска
WS04000080,Gateway
WS05020010,Име на безжична мрежа
WS05020020,Конфигурация на името на безжичната мрежа, с която ще се свързва устройството.
WS05020030,Име(SSID)
WS05020040,Това е мрежа “точка-точка” и няма точка за достъп.
WS05020060,Канал
WS05030010,Търсене на безжични мрежи...
WS05040010,Достъпни безжични мрежи
WS05040020,Изберете SSID идентификатора, който проверихте по-рано.
WS05040040,Име(SSID)
WS05040050,Канал
WS05040060,Безжичен режим
WS05040070,Сигнал
WS05040080,Точка за достъп/Базова станция
WS05040090,Мрежа “точка-точка”
WS05040100,Дори ако SSID идентификаторът (Идентификация на вашата точка за безжичен достъп) не се появява в този списък или е скрит, има възможност да го конфигурирате, като натиснете бутон 'Разширени'.
WS05040110,802.11b/g (11 Mbps/54 Mbps)
WS05040120,802.11b (11 Mbps)
WS05040130,802.11g (54 Mbps)
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,ВНИМАНИЕ!
WS05060020,Тази безжична мрежа не е защитена. Тя не използва защитено удостоверяване и криптиране.
WS05060030,Желаете ли да продължите с инсталацията?
WS05060040,Име (SSID):
WS06000010,Метод на удостоверяване и режим на криптиране
WS06000020,Конфигурация на метода на удостоверяване и режима на криптиране
WS06000030,Метод на удостоверяване
WS06000040,Режим на криптиране
WS06000050,Мрежов ключ
WS06000070,Име (SSID):
WS06000080,Метод на вътрешно удостоверяване
WS07000010,Потвърждение на настройки на безжична мрежа
WS07000020,Натиснете “Напред”, за да подадете следните настройки към устройството
WS07000060,Комуникационен режим
WS07000070,Инфраструктура
WS07000080,Точка-точка
WS07000090,Име(SSID)
WS07000150,Авто
WS07000190,IP адрес
WS07000200,Мрежова маска
WS07000210,Шлюз
WS07000220,Канал
WS07000230,Метод на удостоверяване
WS07000240,Режим на криптиране
WS07000270,Промяна на IP адрес
WS07000280,Метод на вътрешно удостоверяване
WS08010010,Подаване на настройки ...... Моля, изчакайте...
WS21000010,Потребителско удостоверяване
WS21000020,Конфигурация на метода на удостоверяване и режима на криптиране
WS21000030,Име (SSID):
WS21000040,Потребителско удостоверяване
WS21000050,Потребителско ID
WS21000060,Потребителска парола
WS43000000,Конфигурация на мрежов ключ
WS43000010,Моля, въведете мрежовия ключ за безопасност, който проверихте по-рано.
WS43000020,Типът на удостоверяване и режимът на криптиране на вашата мрежа ще бъдат установени автоматично. Вие трябва да въведете единствено мрежовия ключ.
WS44000010,Конфигурация на сертификат
WS44000020,Конфигуриране на клиентски сертификат и проверка на сървърен сертификат.
WS44000030,Име (SSID):
WS44000040,Сертификат на клиента
WS44000050,Проверка сертификата на сървър
WS44000051,Няма проверка
WS44000052,CA серт.
WS44000053,CA серт. + ID на сървър
WS44000060,ID на сървър
WS46000010,Неуспешно свързване с мрежата
WS46000020,Проверете следните данни и натиснете Повторен опит.
WS46000230,Точката за безжичен достъп/маршрутизаторът не може да бъде открит.(TS-02)
WS46000240,Опитайте следното:
WS46000250,- Проверете дали сте избрали правилния SSID (име на мрежа) и въвели правилния мрежов ключ
WS46000260,- Проверете дали точката за безжичен достъп/маршрутизаторът не използва допълнителни настройки за сигурност, като например филтриране по MAC адреси
WS46000270,- Преместете устройството по-близо до точката за безжичен достъп/маршрутизатора.  След като се свържете към мрежата, вероятно ще можете да го преместите обратно на предишното му място
WS46000280,MAC Адрес:
WS46000330,Устройството не може да се свърже с точката за безжичен достъп/маршрутизатора.(TS-03)
WS46000340,- Проверете дали сте избрали правилния SSID (име на мрежа) и въвели правилния мрежов ключ
WS46000350,- Ако не разполагате с тази информация, вижте документацията от производителя или доставчика на точката за безжичен достъп/маршрутизатора
WS46000430,Неподдържан метод за автентификация/шифрoване е открит в точката за безжичен достъп/маршрутизатора.(TS-04)
WS46000440,- Точката за безжичен достъп/маршрутизаторът използва метод за автентификация/шифроване, който не се поддържа от устройството. Проверете дали сте избрали правилния SSID (име на мрежа)
WS46000530,Посоченият SSID и мрежовата точка са грешни.(TS-05)
WS46000540,- Проверете дали сте избрали правилния SSID (име на мрежа) и въвели правилния мрежов ключ
WS46000630,Посочената информация за мрежова сигурност е неправилна.(TS-06)
WS46000640,- Проверете избрания от вас метод на автентификация/шифроване и се уверете, че сте въвели правилния мрежов ключ
WS50000010,Потвърждение на инсталирането
WS50000020,По време на инсталирането безжичните настройки на вашия компютър или точка за безжичен достъп ще бъдат открити автоматично. Преди да свържете безжичното устройство към корпоративна мрежа, моля потвърдете при мрежовия администратор.
WS50000030,Потвърдено и проверено
WS51000010,Откриване на съществуващите настройки за безжична мрежа на вашия компютър
WS51000020,Настройките за безжична мрежа на вашия компютър или точка за безжичен достъп са открити.
WS51000030,Открито е името на безжичната мрежа (Точка за безжичен достъп/Име на маршрутизатор):
WS51000040,SSID:
WS51000050,Желаете ли да се свържете към безжичната мрежа, като използвате тези настройки?
WS51000060,Да
WS51000070,Не
WS98050010,Невалиден мрежов ключ
WS98050020,(ASCII WEP ключ)
WS98050030,Не сте въвели правилно информацията за WEP ключа.
WS98050040,64(40)-битов WEP: “Hello”
WS98050050,128(104)-битов WEP: “Wirelesscomms”
WS98050060,Въведете 5 или 13 текстови знака. Например:
WS98060010,Невалиден мрежов ключ
WS98060020,(Шестн. WEP ключ)
WS98060030,Не сте въвели правилно информацията за WEP ключа.
WS98060040,Въведете 10 или 26 знака с шестнадесетични данни. Например:
WS98060050,64(40)-битов WEP: “71f2234aba”
WS98060060,128(104)-битов WEP: “71f2234ab56cd709e5412aa3ba”
WS98070010,Изход от инсталация
WS98070020,Инсталацията не е завършена.
WS98070030,Ако излезете от тази инсталационна програма, безжичното устройство няма да е конфигурирано.
WS98070040,За да продължите с инсталацията, кликнете “Продължи”
WS98070050,За да излезете от програмата, кликнете “Изход”.
WS98100010,Невалиден мрежов ключ
WS98100020,Паролата е ASCII низ от 8–63 знака.
WS98150010,Невалиден мрежов ключ
WS98150020,Въвели сте грешен мрежов ключ. Въведете 5 или 8–63 символа в зависимост от вашия метод за сигурност.
WS98150030,За повече информация, вижте Помощния текст.
WS98160010,Грешка в USB връзката
WS98160020,Моля, потвърдете, че USB кабелът е свързан към устройството.
WS98160030,Моля, потвърдете, че устройството е включено.
WS99010010,ОК
WS99010020,Отказ
WS99010030,Изход
WS99010040,< Назад
WS99010050,Напред >
WS99010060,Помощ
WS99010070,Опресни
WS99010090,Продължи
WS99010100,Разширени
WS99010130,Къде е моят SSID?
WS99010140,Къде е моят мрежов ключ?
WS99010150,Опитайте отново >
WS99020100,Отворена система
WS99020110,Споделен ключ
WS99020120,WPA/WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Без
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,НЯМА
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
