Domů > Zabezpečení > Podporované protokoly a funkce zabezpečení > Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí Web Based Management (webového prohlížeče)

### Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí Web Based Management (webového prohlížeče)

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2360DN / HL‑L2365DW
Pro zabezpečenou správu síťového zařízení musíte použít nástroje s protokoly zabezpečení.

1. Spusťte svůj webový prohlížeč.
2. Zadejte „http://IP adresa přístroje/“ do adresního řádku prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresa přístroje).
3. Standardně se nevyžaduje heslo. Zadejte heslo, pokud je máte nastavené, a poté klikněte na tlačítko .
   - Používáte-li protokol SNMPv3, postupujte podle následujících kroků.
   - Nastavení SNMP lze měnit pomocí nástroje BRAdmin Professional 3.
4. Klepněte na kartu Network (Síť).
5. Klepněte na tlačítko Protocol (Protokol).
6. Ujistěte se, zda je povoleno nastavení SNMP a potom klepněte na Advanced Setting (Pokročilá nastavení) volby SNMP.
7. Nastavení SNMP můžete konfigurovat z následující obrazovky.
   Pro SNMP Mode of Operation (Režim provozu SNMP) existují tři možnosti volby.
   - SNMP v1/v2c read-write access (Přístup pro čtení-zápis SNMP v1/v2c)

     V tomto režimu používá tiskový server verzi 1 a 2c protokolu SNMP. V tomto režimu můžete používat všechny aplikace Brother. Není to však bezpečné, protože nedojde k ověření uživatele a data nebudou zašifrována.

   - SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (Přístup pro čtení-zápis SNMPv3 a přístup pouze pro čtení v1/v2c)

     V tomto režimu tiskový server používá přístup pro čtení a zápis verze 3 a přístup pouze pro čtení verze 1 a verze 2c protokolu SNMP.

     Používáte-li režim SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (Přístup pro čtení-zápis SNMPv3 a přístup pouze pro čtení v1/v2c), některé aplikace Brother (například BRAdmin Light), které mají přístup k tiskovému serveru, nefungují správně protože mají povolení k přístupu pouze pro čtení verze 1 a 2c. Pokud chcete používat všechny aplikace, použijte režim SNMP v1/v2c read-write access (Přístup pro čtení-zápis SNMP v1/v2c).
   - SNMPv3 read-write access (Přístup pro čtení-zápis SNMPv3)

     V tomto režimu používá tiskový server verzi 3 protokolu SNMP. Tento režim použijte, pokud chcete bezpečně spravovat tiskový server.

     Pokud používáte režim SNMPv3 read-write access (Přístup pro čtení-zápis SNMPv3), řiďte se těmito pokyny:

     - Správu tiskového serveru můžete provádět pouze pomocí BRAdmin Professional 3 nebo Web Based Management.
     - Kromě BRAdmin Professional 3 budou omezeny všechny aplikace, které používají SNMPv1/v2c. Chcete-li povolit použití aplikací SNMPv1/v2c, použijte režim SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (Přístup pro čtení-zápis SNMPv3 a přístup pouze pro čtení v1/v2c) nebo SNMP v1/v2c read-write access (Přístup pro čtení-zápis SNMP v1/v2c).

Související informace
  - Podporované protokoly a funkce zabezpečení

Přejít na začátek stránky