Domů > Síť > Vyberte typ vašeho síťového připojení > Příklady připojení drátové sítě > Sdílený síťový tisk

### Sdílený síťový tisk

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2360DN / HL‑L2365DW
V síťově sdíleném prostředí každý počítač odesílá data přes centrálně řízený počítač. Tento druh počítače se často nazývá „server“ nebo „tiskový server“. Jeho úkolem je řídit tisk všech tiskových úloh.

1. Klientský počítač
2. Centrálně řízený počítač, rovněž označovaný jako „server“ nebo „tiskový server“
3. Ethernetový kabel, USB, nebo paralelní (podle dostupnosti)
4. Síťové zařízení (vaše zařízení)

- Ve větší síti doporučujeme tiskové prostředí sdílené v síti.
- „Server“ nebo „tiskový server“ musí používat tiskový protokol TCP/IP.
- Zařízení Brother musí mít správně konfigurovanou adresu IP, s výjimkou případů, kdy je připojeno k serveru prostřednictvím USB nebo paralelního rozhraní.

Související informace
  - Příklady připojení drátové sítě

Přejít na začátek stránky