Domů > Síť > Technické informace pro pokročilé uživatele > Další způsoby konfigurování adresy IP > Konfigurování adresy pomocí DHCP

### Konfigurování adresy pomocí DHCP

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2360DN / HL‑L2365DW

Protokol Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je jedním z několika automatizovaných způsobů přidělování adres IP. Máte-li v síti server DHCP, tiskový server automaticky získá svou adresu IP ze serveru DHCP a zaregistruje svůj název u kterékoliv služby dynamického přidělování názvů kompatibilní s RFC 1001 a 1002.

Pokud nechcete tiskový server konfigurovat pomocí protokolů DHCP, musíte možnost Boot metoda nastavit na statickou (Static), aby měl tiskový server statickou adresu IP. Tato akce nedovolí tiskovému serveru získávat adresu IP ze kteréhokoliv z uvedených systémů.

Pokud chcete změnit Boot metodu, použijte nabídku Sit ovládacího panelu přístroje, nástroje BRAdmin nebo aplikaci Web Based Management.

Související informace
  - Další způsoby konfigurování adresy IP
  - Konfigurování adresy pomocí ARP

Přejít na začátek stránky