| Szójegyzék
| 802.11b vagy 802.11g A 802.11b hálózatok legfeljebb 11 Mbit másodpercenkénti sebességgel működhetnek. A 802.11g hálózatok legnagyobb sebessége 54 Mbit másodpercenként. Hozzáférési pont A vezetéknélküli routerként is ismert hozzáférési pont a vezetéknélküli hálózat szíve és az ellenőrzi a biztonsági beállításokat is. Ha hozzáférési pontot használ, akkor Infrastrukturális hálózattal rendelkezik.
Ad-hoc
Minden eszköz közvetlenül kommunikál minden eszközzel. Nincs központi hozzáférési pont, amely a vezetéknélküli hálózati kommunikációt vezérli. Ez a fajta hálózat Peer-to-peer vezetéknélküli hálózatként is ismert.
APIPA
Automatikus saját IP címzés (Automatic Private IP Addressing, APIPA) akkor használatos, ha a hálózati eszköz nem tud IP-címet kérni a DHCP szerverről.
ASCII
Amerikai szabványkód az információcseréhez (American Standard Code for Information Interchange, ASCII). Egy karakter numerikus formája. Például az A betű ASCII kódja 65.
Azonosítási mód
A hálózaton használt vezetéknélküli azonosítási mód típusa.
Csatorna
A vezetéknélküli hálózatok csatornákat használnak. Minden csatorna más-más rádió frekvenciát használ egy előre megadott tartományon belül. A vezetéknélküli hálózatban található minden eszköz ugyanazt a csatornát használja, hacsak nem csatlakoznak más vezetéknélküli hozzáférési pontokhoz, amelyek átjáróként szolgálnak ugyanabban a vezetéknélküli hálózatban.
DHCP
A dinamikus állomáskonfiguráló protokoll (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) szerver IP-címeket rendel a hálózati eszközökhöz.
DSL
Digitális előfizetői vonal (Digital Subscriber Line, DSL), vagy ADSL illetve xDSL. Nagysebességű internetkapcsolat.
EAP
Bővíthető hitelesítési protokoll (Extensible Authentication Protocol, EAP), amely azonosítási keretet biztosít vezetéknélküli és vezetékes hálózatokhoz. Az EAP egy RADIUS szervert használ, amely azonosítja a felhasználókat a céges hálózatokon mielőtt engedélyezi számukra a vezetéknélküli vagy vezetékes hálózat használatát.
Hálózati kábel (Ethernet kábel)
Az eszköz vezetékes hálózathoz való csatlakoztatására szolgáló kábel. A Ethernet kábeleket RJ45 csatlakozókkal látják el, a kábel maga pedig egyenes kábelként is ismert.
Átjáró cím
Az átjáró cím lehetővé teszi az eszköz számára, hogy különböző hálózatokon található más eszközökkel kommunikáljon. Általában nincs szükség az átjáró címének beállítására.
HEX
A HEXADECIMÁLIS rövidítése, amely egy olyan számrendszerre utal, amelyben a 0–9 számokat és az A–F betűket használják.
Infrastrukturális
Az összes eszköz egy központi hozzáférési ponton keresztül kommunikál. Ez a leggyakrabban használt vezetéknélküli hálózat típus.
IP-cím
A hálózaton minden eszköz egyedi címet kell használjon. Ez a cím IP-cím néven ismert, és manuálisan kell megadni vagy automatikusan is lekérhető egy DHCP szerver segítségével. Az IP-cím használata kötelező a TCP/IP hálózatokban.
LEAP
Könnyűsúlyú bővíthető hitelesítési protokoll (Lightweight Extensible Authentication Protocol, LEAP). Egy Cisco protokoll, amelyet a 802.1X azonosításra használnak a vezetéknélküli LAN-okon. Az EAP-hoz hasonlóan a LEAP is egy RADIUS szervert használ, amely azonosítja a felhasználókat a céges hálózatokon mielőtt engedélyezi számukra a vezetéknélküli vagy vezetékes hálózat használatát.
MAC-cím
A közegelérés vezérlési (Media Access Control, MAC) cím egy egyedi 12-jegyű szám, amellyel minden hálózati eszköz rendelkezik.
Csomópont neve
A vezetéknélküli eszköz egyedi neve. Általánosságban elmondható, hogy a csomópont neve a MAC-címen alapul.
Jelerősség
Az eszköz és a velük kommunikáló hozzáférési pont közötti vezetéknélküli jel erőssége.
Alhálózati maszk.
Egy IP-címhez alhálózati maszkra is szükség van. Az alhálózati maszk manuálisan beírható, vagy automatikusan lekérhető egy DHCP szerverről. Az alhálózati maszk használata kötelező a TCP/IP hálózatokban.
SSID
A szolgáltatás azonosító (Service Set Identifier, SSID), vagy más néven hálózati név az a név amit a vezetéknélküli hálózat használ. Bizonyos vezetéknélküli hálózatokon az SSID nem javasolt, a nagyobb biztonság érdekében.
Switch
A switch lehetővé teszi, hogy több hálózati eszköz kommunikáljon egymással.
TKIP
TKIP (ideiglenes kulcsintegritási protokoll, Temporal Key Integrity Protocol) kiküszöböli az előrejelezhetőséget, amelyre a behatolók támaszkodnak a manuálisan megadott WEP kulcsok használatából adódó gyengeségek kihasználásakor. A TKIP kulcsokat automatikusan hozzák létre és hosszabbak, mint a WEP kulcsok, így biztonságosabbak, mint a szabványos WEP kulcsok.
WEP kulcs
A vezetéknélküli ekvivalens protokoll (Wireless Equivalent Protocol, WEP) kulcs egy alap vezetéknélküli biztonsági funkció, amely védi a vezetéknélküli hálózatot a hétköznapi behatolókkal szemben. A WEP kulcs hálózati kulcs néven is ismert.