WS01000010,Čarobnjak za podešavanje bežičnog uređaja
WS01000040,2.02
WS02010010,Dobro došli
WS02010020,Dobro došli u Čarobnjak za podešavanje bežične veze
WS04000010,Konfiguracija IP adrese
WS04000020,Konfiguriraj IP adresu bežičnog uređaja
WS04000030,Automatsko dobivanje IP adrese.
WS04000050,Postavi statičku IP adresu
WS04000060,IP adresa
WS04000070,Maska podmreže
WS04000080,Pristupnik
WS05020010,Naziv bežične mreže
WS05020020,Konfigurirajte naziv bežične mreže s kojom će se dodijeliti uređaj.
WS05020030,Naziv (SSID)
WS05020040,Ovo je Ad-hoc mreža i nema pristupnu točku.
WS05020060,Kanal
WS05030010,Pretraživanje za bežične mreže...
WS05040010,Dostupne bežične mreže
WS05040020,Odaberite SSID koji ste unaprijed provjerili.
WS05040040,Naziv (SSID)
WS05040050,Kanal
WS05040060,Bežični način rada
WS05040070,Signal
WS05040080,Pristupna točka/bazna stanica
WS05040090,Ad-hoc mreža
WS05040100,Ako se SSID (identifikacija vaše pristupne točke bežične veze) ne pojavljuje na ovom popisu ili je skrivate, i dalje ćete moći konfigurirati je tako da kliknete na gumb „Napredno”.
WS05040110,802.11b/g (11 Mb/s/54 Mb/s)
WS05040120,802.11b (11 Mb/s)
WS05040130,802.11g (54 Mb/s)
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,PAŽNJA!
WS05060020,Ova bežična mreža nije sigurna. Ne koristi sigurnosnu autentifikaciju i šifriranje.
WS05060030,Želite li nastaviti podešavanje?
WS05060040,Naziv (SSID):
WS06000010,Način provjere autentifikacije i način šifriranja
WS06000020,Konfigurirajte način provjere autentifikacije i način šifriranja
WS06000030,Način provjere autentifikacije
WS06000040,Način šifriranja
WS06000050,Mrežni ključ
WS06000070,Naziv (SSID):
WS06000080,Interni način provjere autentifikacije
WS07000010,Potvrda postavki bežične mreže
WS07000020,Kliknite na „Dalje” kako biste poslali sljedeće postavke na uređaj
WS07000060,Način komunikacije
WS07000070,Infrastruktura
WS07000080,Ad-hoc
WS07000090,Naziv (SSID)
WS07000150,Automatski
WS07000190,IP adresa
WS07000200,Maska podmreže
WS07000210,Pristupnik
WS07000220,Kanal
WS07000230,Način provjere autentifikacije
WS07000240,Način šifriranja
WS07000270,Promjeni IP adresu
WS07000280,Interni način provjere autentifikacije
WS08010010,Slanje postavki......pričekajte...
WS21000010,Autentičnost korisnika
WS21000020,Konfigurirajte način provjere autentifikacije i način šifriranja
WS21000030,Naziv (SSID):
WS21000040,Autentičnost korisnika
WS21000050,ID korisnika
WS21000060,Lozinka korisnika
WS43000000,Konfiguracija mrežnog ključa
WS43000010,Molimo da upišete sigurnosni mrežni ključ koji ste ranije provjerili.
WS43000020,Vaša autentifikacija bežične mreže i vrsta šifriranja automatski se detektiraju. Trebate samo upisati mrežni ključ.
WS44000010,Konfiguracija certifikata
WS44000020,Konfigurirajte certifikaciju klijenta i certifikaciju za provjeru poslužitelja.
WS44000030,Naziv (SSID):
WS44000040,Certifikat klijenta
WS44000050,Certifikacija za provjeru poslužitelja
WS44000051,Nema provjere
WS44000052,CA cert.
WS44000053,CA cert.+ ID poslužitelja
WS44000060,ID poslužitelja
WS46000010,Neuspjelo povezivanje na mrežu.
WS46000020,Potvrdi sljedeće i klikni na Ponovi.
WS46000230,Ne može se otkriti vaša pristupna točka bežične veze/usmjernik. (TS-02)
WS46000240,Pokušajte sljedeće:
WS46000250,- Provjerite jeste li odabrali točni SSID (naziv mreže) i unijeli točan mrežni ključ
WS46000260,- Provjerite da pristupna točka bežične veze/usmjernik ne koristi dodatne sigurnosne postavke poput MAC filtriranja adresa
WS46000270,- Pokušajte pomaknuti uređaj bliže pristupnoj točki bežične veze/usmjerniku.  Kada ste povezani na mrežu, trebate se vratiti na prethodnu lokaciju
WS46000280,MAC adresa:
WS46000330,Uređaj se ne može povezati na pristupnu točku bežične veze/usmjernik. (TS-03)
WS46000340,- Provjerite jeste li odabrali točni SSID (naziv mreže) i unijeli točan mrežni ključ
WS46000350,- Ako ne znate ovu informaciju, pogledajte dokumentaciju proizvođača ili dobavljača pristupne točke bežične veze/usmjernika
WS46000430,Na vašoj pristupnoj točki bežične veze/usmjerniku otkriven je nepodržani način autentifikacije/šifriranja. (TS-04)
WS46000440,- Vaša pristupna točka bežične veze/usmjernik koristi način autentifikacije/šifriranja koji ne podržava ovaj uređaj. Provjerite da ste odabrali točan SSID (naziv mreže)
WS46000530,Specificirani SSID i mrežni ključ nisu točni. (TS-05)
WS46000540,- Provjerite jeste li odabrali točni SSID (naziv mreže) i unijeli točan mrežni ključ
WS46000630,Specificirana informacija bežične veze nije točna. (TS-06)
WS46000640,- Provjerite način autentifikacije/šifriranja koji ste odabrali i provjerite jeste li unijeli točan mrežni ključ.
WS50000010,Potvrda instalacije
WS50000020,Tijekom instalacije, postavke bežične veze na vašem računalu ili pristupna točka bežične veze automatski su detektirani.Prije povezivanja bežičnog uređaja na korporacijsku mrežu potvrdite s administratorom mreže.
WS50000030,Provjereno i potvrđeno
WS51000010,Detektiranje postojećih postavki bežične mreže na računalu
WS51000020,Postavke bežične mreže računala i pristupna točka bežične veze su detektirani.
WS51000030,Naziv bežične mreže detektira (pristupnu točku bežične veze/naziv usmjernika):
WS51000040,SSID:
WS51000050,Želite li se povezati na bežičnu mrežu korištenjem ovih postavki?
WS51000060,Da
WS51000070,Ne
WS98050010,Nevaljan mrežni ključ
WS98050020,(ASCII WEP ključ)
WS98050030,Niste točno unijeli podatak o WEP ključu.
WS98050040,64(40) bit WEP   : "Zdravo"
WS98050050,128(104) bit WEP : "Wirelesscomms"
WS98050060,Unesite od 5 do 13 znamenki. Na primjer:
WS98060010,Nevaljan mrežni ključ
WS98060020,(Heks. WEP ključ)
WS98060030,Niste točno unijeli podatak o WEP ključu.
WS98060040,Unesite heksadecimalni podatak od 10 do 26 znamenki. Na primjer:
WS98060050,64(40) bit WEP   : "71f2234aba"
WS98060060,128(104) bit WEP   : "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"
WS98070010,Izlaz iz podešavanja
WS98070020,Podešavanje nije dovršeno.
WS98070030,Ako prekinete ovaj program za podešavanje, bežični uređaj nije konfiguriran.
WS98070040,Za nastavak ovog programa za podešavanje kliknite na „Nastavi”.
WS98070050,Za prekid ovog programa za podešavanje kliknite na „Izlaz”.
WS98100010,Nevaljan mrežni ključ
WS98100020,Pristupna šifra je ASCII niz od 8 do 63 znamenke.
WS98150010,Nevaljan mrežni ključ
WS98150020,Niste točno unijeli mrežni ključ.Unesite 5 ili 8-63 znamenke ovisno o načinu sigurnosti.
WS98150030,Za više informacija pogledajte tekst Pomoć.
WS98160010,Pogreška USB veze
WS98160020,Potvrdite da je USB kabel povezan na uređaj.
WS98160030,Potvrdite da je uređaj uključen.
WS99010010,OK
WS99010020,Prekid
WS99010030,Izlaz
WS99010040,< Natrag
WS99010050,Dalje >
WS99010060,Pomoć
WS99010070,Osvježi
WS99010090,Nastavak
WS99010100,Napredno
WS99010130,Gdje je moja SSID?
WS99010140,Gdje je moj mrežni ključ?
WS99010150,Ponovno >
WS99020100,Otvoren sustav
WS99020110,Zajednički ključ
WS99020120,WPA/WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Ništa
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,NIŠTA
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
