Domů > Síť > Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť > Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

### Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2365DW
Pokud váš bezdrátový LAN přístupový bod / směrovač podporuje funkci WPS, můžete ke konfiguraci nastavení bezdrátové sítě použít metodu PIN (Personal Identification Number).

Metoda PIN je jednou z metod připojení vyvinutých sdružením Wi-Fi Alliance®. Po zadání kódu PIN vytvořeného zařízením, které se přihlašuje (vaše zařízení) do registrátoru (zařízení, které spravuje bezdrátovou místní síť LAN), můžete konfigurovat bezdrátovou síť a nastavení zabezpečení. Další informace o přístupu do režimu WPS viz pokyny dodané s vaším bezdrátovým přístupovým bodem/směrovačem.

Související informace
  - Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť
  - Dva typy připojení k bezdrátové síti pomocí metody PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
  - Pokyny pro konfigurování bezdrátové sítě metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
  - Připojeno k počítači v síti s bezdrátovým LAN přístupovým bodem směrovačem (režim Infrastruktura)
  - Instalace ovladačů používaných pro tisk pro režim Infrastruktura při používání vertikálního párování (Windows® 7 a Windows® 8)

Přejít na začátek stránky