Domů > Pravidelná údržba > Čištění přístroje > Čištění jednotky fotoválce

### Čištění jednotky fotoválce

Jestliže má výtisk bílé a černé skvrny v vzdálenostech 94 mm, může být povrch válce znečištěný cizím materiálem, jako je lepidlo uvolněné při potisku štítků. Problém odstraníte provedením kroků uvedených níže:

1. Stiskněte a podržte , dokud se přístroj nevypne.
2. Otevřete přední kryt.
3. Sestavu tonerové kazety a jednotky fotoválce vytáhněte z přístroje.
4. Stiskněte zelenou páčku zámku a vyjměte tonerovou kazetu z fotoválce.
5. Otočte jednotku fotoválce tak, jak je uvedeno na obrázku. Zkontrolujte, zda je převod jednotky fotoválce na levé straně.
6. Uchopte okraj jednotky fotoválce a otáčejte jí k sobě, dokud neuvidíte povrch předpokládané oblasti.
   Chcete-li se vyhnout problémům s kvalitou, NEDOTÝKEJTE se povrchu fotoválce, kromě okrajů.
7. Jemně setřete povrch válce suchou bavlněnou utěrkou, dokud se neodstraní značka na povrchu.
   POZNÁMKA
     Povrch válce citlivého na světlo NEČISTĚTE ostrými předměty ani tekutinami.
8. Novou tonerovou kazetu umístěte pevně do jednotky fotoválce, dokud nezaslechnete cvaknutí.
   Dbejte na to, aby tonerová kazeta byla do jednotky fotoválce správně zasunutá, jinak se může od jednotky oddělit.
9. Instalujte sestavu tonerové kazety a jednotky fotoválce zpět do přístroje.
10. Zavřete přední kryt přístroje.
11. Stisknutím zapněte přístroj.

Související informace
  - Čištění přístroje
  - Čištění koronového vodiče

Přejít na začátek stránky