Ethernet

Panoramica
  In questa pagina è possibile controllare la modalità di connessione Ethernet. Auto consente la selezione automatica della modalità del dispositivo. Se la connessione non riesce con Auto, provare una configurazione statica e selezionare la modalità statica 100BaseTX o 10BaseT.
  NOTA: se si imposta una modalità di connessione statica errata, potrebbe non risultare possibile comunicare con il dispositivo.