Domů > Síť > Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť > Použití Wi-Fi Direct™ > Konfigurace sítě Wi-Fi Direct > Ruční konfigurace sítě Wi-Fi Direct

### Ruční konfigurace sítě Wi-Fi Direct

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2365DW
Pokud váš mobilní přístroj nepodporuje Wi-Fi Direct nebo WPS, musíte konfigurovat síť Wi-Fi Direct ručně.

1. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Sit a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Wi-Fi Direct a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Rucne a potom stiskněte tlačítko OK.
4. Když se zobrazí Wi-FiDirectZap.?, stiskněte pro přijetí. Volbu zrušíte stisknutím tlačítka .
5. Přístroj po dobu dvou minut zobrazí název SSID a heslo. Přejděte na obrazovku nastavení bezdrátové sítě vašeho mobilního zařízení a zadejte název SSID a heslo.
6. Pokud se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí LCD přístroje Pripojeno. Dokončili jste nastavení sítě Wi-Fi Direct. Informace o tisku z mobilního zařízení najdete na stránkách vašeho modelu Příručky v centru podpory Brother Solutions Center na adrese http://support.brother.com, kde si lze stáhnout Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Příručka tisku/skenování pro mobily) nebo Příručka AirPrint.

Související informace
  - Konfigurace sítě Wi-Fi Direct
  - Podrobný průvodce konfigurací sítě Wi-Fi Direct

Přejít na začátek stránky