Domů > Síť > Nalezení síťových nastavení zařízení > Umístění síťových nastavení pomocí nástroje BRAdmin Light (Windows® a Macintosh)

### Umístění síťových nastavení pomocí nástroje BRAdmin Light (Windows® a Macintosh)

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2360DN / HL‑L2365DW

- Přejděte na stránky vašeho modelu (Soubory ke stažení) v centru podpory Brother Solutions Center na http://support.brother.com, a stáhněte si nejnovější verzi nástroje BRAdmin Light od společnosti Brother.
- Pokud potřebujete pokročilejší správu přístroje, využijte nejnovější verzi nástroje BRAdmin Professional 3. Přejděte na stránky vašeho modelu (Soubory ke stažení) v centru podpory Brother Solutions Center na http://support.brother.com, a stáhněte si nejnovější verzi nástroje BRAdmin Professional 3 od společnosti Brother. Tento nástroj je dostupný pouze pro uživatele systému Windows®.
- Používáte-li funkci brány firewall systému Windows® nebo antispywarových nebo antivirových aplikací, dočasně je deaktivujte. Jakmile se přesvědčíte, že tisk funguje, programová nastavení podle instrukcí znovu nakonfigurujte.
- Název uzlu: název uzlu je uveden v aktuálním okně nástroje BRAdmin Light. Pro drátovou síť je výchozím názvem uzlu „BRNxxxxxxxxxxxx“ a pro bezdrátovou „BRWxxxxxxxxxxxx“ (kde „xxxxxxxxxxxx“ je adresa MAC / ethernetová adresa zařízení).
- Standardně se nevyžaduje heslo. Zadejte heslo, pokud je máte nastavené.

1. Nainstalujte nástroj BRAdmin Light.
2. Spusťte nástroj BRAdmin Light.
   - (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003 a Windows Server® 2008)

     Klepněte na (Start)>Všechny programy>Brother>BRAdmin Light>BRAdmin Light.

   - (Windows® 8, Windows Server® 2012 a Windows Server® 2012 R2)

     Klepněte na tlačítko (BRAdmin Light).

   - (Macintosh)

     Přejděte na stránky vašeho modelu (Soubory ke stažení) v centru podpory Brother Solutions Center na http://support.brother.com, a stáhněte si nejnovější verzi nástroje BRAdmin Light od společnosti Brother.

     Vyberte složku, kterou jste si stáhli, a potom poklepejte na ikonu BRAdmin Light.jar.

   Nástroj BRAdmin Light automaticky vyhledá zařízení.
3. Poklepejte na tiskový server, jehož nastavení chcete změnit.
   - Používá-li tiskový server výchozí tovární nastavení (pokud nepoužíváte server DHCP/BOOTP/RARP), bude zařízení v nástroji BRAdmin Light zobrazeno jako Nekonfigurováno (Unconfigured). Poklepejte na nenakonfigurované zařízení.
   - Název uzlu a adresu MAC (ethernetovou adresu) lze získat vytisknutím Zprávy konfigurace sítě. Adresu MAC můžete rovněž najít pomocí ovládacího panelu přístroje Brother.
4. Zadejte heslo, pokud jej máte nastavené, a potom klepněte na tlačítko OK.

Nyní můžete změnit síťové nastavení.

Související informace
  - Nalezení síťových nastavení zařízení
  - Kde lze najít síťová nastavení zařízení Brother?
  - Instalace nástroje BRAdmin Light pro operační systém Windows®
  - Vytiskněte zprávu konfigurace sítě
  - Obnovení továrních síťových nastavení

Přejít na začátek stránky