Domů > Jak zadat text do přístroje Brother

### Jak zadat text do přístroje Brother

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2360DN / HL‑L2365DW

Při nastavování některých možností, například síťový klíč, je třeba zadat textové znaky na přístroji.

- Podržením nebo opakovaným stisknutím nebo si vyberte znak z tohoto seznamu:

  0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(mezera)!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_

- Jestliže se zobrazuje požadovaný znak nebo symbol, stiskem tlačítka OK ho potvrďte a poté zadejte další znak.
- Stisknutím tlačítka Back (Zpět) vymažte nesprávně zadané znaky.

Související informace
  - Konfigurace přístroje k používání v bezdrátové síti v režimu Ad-Hoc za použití stávajícího SSID
  - Konfigurace přístroje k použití v bezdrátové síti pomocí průvodce nastavením ovládacího panelu přístroje
  - Konfigurace přístroje k používání v bezdrátové síti v režimu Ad-Hoc za použití nového SSID
  - Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti, když není vysílán identifikátor SSID

Přejít na začátek stránky