Ethernet

Généralités
  Cette page vous permet de contrôler le mode de liaison Ethernet. L'option Auto permet à l'appareil de sélectionner automatiquement le mode de liaison. Si la connexion échoue avec l'option Auto, veuillez utiliser une configuration statique et sélectionner le mode de liaison statique 100BaseTX ou 10BaseT.
  REMARQUE : si vous configurez le mode de liaison statique de manière incorrecte, il est possible que vous ne puissiez pas communiquer avec l'appareil.