Domů > Síť > Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť > Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) > Pokyny pro konfigurování bezdrátové sítě metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

### Pokyny pro konfigurování bezdrátové sítě metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2365DW

1. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Sit a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu WLAN a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu WPS + PIN kod a potom stiskněte tlačítko OK.
4. Když se zobrazí Povolit WLAN?, stisknutím vyberte Zapnuto.
   Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení. Zrušíte stisknutím Back (Zpět).
5. Na displeji LCD se zobrazí osmimístný kód PIN a zařízení začne vyhledávat bezdrátový LAN přístupový bod/směrovač.
6. S využitím počítače v síti zadejte do prohlížeče „http://IP adresa přístupového bodu/“ (kde „IP adresa přístupového bodu“ je IP adresa zařízení, které se používá jako registrátor).
7. Přejděte na stránku nastavení WPS, zadejte kód PIN a potom postupujte podle zobrazených pokynů.
   - Úlohu registrátoru obvykle zastává bezdrátový LAN přístupový bod / směrovač.
   - Stránka nastavení se může lišit podle značky bezdrátového přístupového bodu/routeru sítě LAN. Další informace viz pokyny dodané s vaším bezdrátovým přístupovým bodem/routerem sítě LAN.

Pokud jako registrátor používáte počítač se systémem Windows Vista®, Windows® 7 nebo Windows® 8, postupujte podle následujících kroků.

8. Postupujte jedním z následujících způsobů:
   - (Windows Vista®)

     Klepněte na (Start)>Síť>Přidat bezdrátové zařízení.

   - (Windows® 7)

     Klepněte na (Start)>Zařízení a tiskárny>Přidat zařízení.

   - (Windows® 8)

     Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klepněte na volbu Nastavení>Ovládací panely>Hardware a zvuk>Zařízení a tiskárny>Přidat zařízení.

   - Aby bylo možné jako registrátora použít počítač se systémem Windows Vista®, Windows® 7 nebo Windows® 8, musíte jej předem zaregistrovat ve vaší síti. Další informace viz pokyny dodané s vaším bezdrátovým LAN přístupovým bodem / směrovačem.
   - Používáte-li systém Windows® 7 nebo Windows® 8 jako Registrátor, můžete nainstalovat ovladač tiskárny po bezdrátové konfiguraci tak, že budete postupovat podle pokynů na obrazovce. Chcete-li nainstalovat úplný balík ovladače a programu, použijte instalační aplikaci Brother na instalačním disku CD-ROM.
9. Vyberte vaše zařízení a klepněte na tlačítko Další.
10. Zadejte kód PIN zobrazený na displeji LCD zařízení a potom klepněte na tlačítko Další.
11. Vyberte vaši síť a potom klepněte na tlačítko Další.
12. Klepněte na tlačítko Zavřít.

Pokud se bezdrátové zařízení připojí správně, na LCD displeji přístroje se zobrazí Pripojeno. Přístroj vytiskne zprávu o stavu svého bezdrátového připojení. Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte chybový kód na vytištěné zprávě.
Pokud se připojení nezdaří, přístroj přepne síťové rozhraní na drátové.

Pro systém Windows®:

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat ovladače a software nezbytné pro používání vašeho zařízení, vyberte volbu Instalace tiskového ovladače v nabídce instalačního disku CD-ROM Hlavní nabídka.

Systém Macintosh:

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat ovladače a programy nezbytné k používání vašeho zařízení, přejděte na stránku vašeho modelu Soubory ke stažení na stránkách centra podpory Brother Solutions Center na adrese http://support.brother.com.

Související informace
  - Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
  - Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN

Přejít na začátek stránky