| Az automatikus vezetéknélküli (egy gombnyomásos) beállítás használata
| Az automatikus vezetéknélküli beállítás lehetővé teszi, hogy a vezetéknélküli nyomtató/többfunkciós eszköz közvetlenül megkapja a vezetéknélküli hálózat beállításait bármely olyan vezetéknélküli hozzáférési pontról, amely támogatja a Wi-Fi Protected Setup és az AOSSTM módot.
| Ha problémát tapasztal a beállítás közben, ideiglenesen helyezze a készüléket közelebb a vezetéknélküli hozzáférési ponthoz.
| Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogyan kell konfigurálni a vezetéknélküli hozzáférési pontot, hogy együttműködjön a Wi-Fi Protected Setup és az AOSSTM móddal, olvassa el a gyártó használati utasítását.
| A vezetéknélküli nyomtató/többfunkciós eszköz konfigurálását követően visszaviheti azt egy olyan megfelelő helyre a munkahelyen belül, amely a vezetéknélküli hozzáférési pont hatótávolságán belül van.