Domů > Síť > Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť > Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti, když není vysílán identifikátor SSID

### Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti, když není vysílán identifikátor SSID

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2365DW

Před konfigurací zařízení doporučujeme, abyste si zapsali nastavení bezdrátové sítě. Tyto informace budete potřebovat, než budete moci pokračovat v konfiguraci.

1. Zkontrolujte a poznamenejte si aktuální nastavení bezdrátové sítě.

   Název sítě (SSID)

   Režim komunikace | Metoda ověření | Režim šifrování | Síťový klíč
   --- | --- | --- | ---
   Infrastruktura | Otevřený systém | ŽÁDNÉ | -
   WEP |
   Sdílený klíč | WEP |
   WPA/WPA2-PSK | AES |
   TKIP (Protokol TKIP je podporován pouze pro WPA-PSK.) |

   Například:

   Název sítě (SSID)
   HELLO

   Režim komunikace | Metoda ověření | Režim šifrování | Síťový klíč
   --- | --- | --- | ---
   Infrastruktura | WPA2‑PSK | AES | 12345678

   Pokud váš směrovač používá šifrování WEP, zadejte klíč použitý jako první klíč WEP. Vaše zařízení Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.
2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Sit a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu WLAN a potom stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Pruvodce nast. a potom stiskněte tlačítko OK.
5. Když se zobrazí Povolit WLAN?, stisknutím vyberte Zapnuto.
   Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení. Zrušíte stisknutím Back (Zpět).
6. Zařízení vyhledá vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu <Nove SSID> a potom stiskněte tlačítko OK.
7. Zadejte název SSID a potom stiskněte tlačítko OK.
8. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Infrastruktura a potom stiskněte tlačítko OK.
9. Stisknutím tlačítka nebo vyberte požadovanou Metodu ověření a potom stiskněte tlačítko OK.
10. Postupujte jedním z následujících způsobů:

    - Pokud jste vybrali volbu Otevr.system, stiskněte nebo pro výběr typu šifrování Zadny nebo WEP a potom stiskněte tlačítko OK.

      Vyberete-li pro typ šifrování volbu WEP, zadejte klíč WEP a potom stiskněte tlačítko OK.

    - Vyberete-li volbu Klic sdileni, zadejte klíč WEP a potom stiskněte tlačítko OK.

    - Pokud jste vybrali volbu WPA/WPA2-PSK, stiskněte nebo pro výběr typu šifrování TKIP+AES nebo AES a potom stiskněte tlačítko OK.

      Zadejte klíč WPA a potom stiskněte tlačítko OK.

    Váš přístroj Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.
11. Změny nastavení potvrdíte stisknutím . Zrušíte stisknutím .
12. Zařízení se pokusí připojit k bezdrátovému zařízení, které jste vybrali.

Pokud se bezdrátové zařízení připojí správně, na LCD displeji přístroje se zobrazí Pripojeno. Přístroj vytiskne zprávu o stavu svého bezdrátového připojení. Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte chybový kód na vytištěné zprávě.
Pokud se připojení nezdaří, přístroj přepne síťové rozhraní na drátové.

Pro systém Windows®:

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat ovladače a software nezbytné pro používání vašeho zařízení, vyberte volbu Instalace tiskového ovladače v nabídce instalačního disku CD-ROM Hlavní nabídka.

Systém Macintosh:

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat ovladače a programy nezbytné k používání vašeho zařízení, přejděte na stránku vašeho modelu Soubory ke stažení na stránkách centra podpory Brother Solutions Center na adrese http://support.brother.com.

Související informace
  - Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť
  - Nelze dokončit konfiguraci nastavení bezdrátové sítě.
  - Jak zadat text do přístroje Brother
  - Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN
  - Připojeno k počítači v síti s bezdrátovým LAN přístupovým bodem směrovačem (režim Infrastruktura)

Přejít na začátek stránky