Domů > Síť > Vyberte typ vašeho síťového připojení > Příklady připojení bezdrátové sítě > Připojeno k bezdrátovému počítači bez bezdrátového LAN přístupového bodu směrovače v síti (režim Ad-Hoc)

### Připojeno k bezdrátovému počítači bez bezdrátového LAN přístupového bodu směrovače v síti (režim Ad-Hoc)

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2365DW
Tento typ sítě nemá centrální bezdrátový LAN přístupový bod / směrovač. Bezdrátoví klienti mezi sebou komunikují přímo. Pokud je bezdrátové zařízení Brother (vaše zařízení) součástí této sítě, přijímá všechny tiskové úlohy přímo z počítače odesílajícího tisková data.

1. Bezdrátové síťové zařízení (vaše zařízení)
2. Bezdrátový počítač

V režimu Ad-hoc nelze zaručit bezdrátové síťové připojení s produkty Windows Server®.

Související informace
  - Příklady připojení bezdrátové sítě
  - Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové sítě v režimu Ad-Hoc (pro IEEE 802.11b/g/n)

Přejít na začátek stránky