| Rječnik
| 802.11b ili 802.11g 802.11b mreže mogu raditi na maksimalno 11 Mbita po sekundi. 802.11g mreže rade do 54 Mbita po sekundi. Pristupna točka Poznata i kao bežični usmjernik, pristupna točka oblikuje srce vaš bežične mreže i kontrolira njezinu sigurnosnu konfiguraciju. Ako koristite pristupnu točku, tada imate infrastrukturni način mreže.
Ad-Hoc
Svaki uređaj komunicira izravno sa svakim uređajem. Ne postoji centralna središnja točka koja kontrolira komunikaciju bežičnom mrežom. Ova vrsta mreže također je poznata kao bežična mreža ravnopravnih članova (Peer-to-peer).
APIPA
Automatska privatna IP adresa (APIPA) koristi se kad mrežni uređaj nije u mogućnosti dobiti IP adresu od DHCP poslužitelja.
ASCII
Američki standardni kod za razmjenu podataka (ASCII). Numeričko predstavljanje znamenki. Na primjer, ASCII kod za slovo A je 65.
Način provjere autentifikacije
Upišite autentifikaciju bežične veze korištenu na vaši mreži.
Kanal
Bežične mreže koriste kanale. Svaki kanal koristi različitu radio frekvenciju u prethodno određenom rasponu. Svi bežični uređaji unutar bežične mreže koriste iste kanale osim onih uređaja koji su povezani na druge pristupne točke bežične veze koje rade kao pristupnik na bežičnu mrežu.
DHCP
Protokol za dinamičko konfiguriranje glavnog računala (DHCP) poslužitelja dodjeljuje IP adresu mrežnim uređajima.
DSL
Digitalna pretplatnička linija (DSL) poznata je i kao ADSL ili xDSL. Internetska veza velike brzine.
EAP
Proširivi protokol za autentifikaciju (EAP) koji omogućuje autentifikaciju djelokruga bežičnih i žičnih mreža. EAP koristi RADIUS poslužitelj koji autentificira korisnike na korporacijskim mrežama prije nego im je dopušteno pristupiti bežičnoj ili žičnoj mreži.
Mrežni kabel (Ethernet kabele)
Kabel je korišten za povezivanje vašeg uređaja na žičnu mrežu. Ethernet kabeli koriste RJ45 priključke, a kabel je sam po sebi poznat kao čvrsti kabel.
Adresa pristupnika
Adresa pristupnika omogućuje uređaju da komunicira s drugim uređajima na različitim mrežama. Općenito govoreći, ne trebate konfigurirati adresu pristupnika.
HEKS
Skraćenica za HEKSADECIMALNI, brojčani sustav koji koristi brojeve od 0 do 9 i slova od a do f.
Infrastruktura
Svaki uređaj komunicira preko centralne pristupne točke. Ovo je najčešće korišteni tip bežične mreže.
IP adresa
Svaki uređaj na mreži mora koristiti jedinstvenu adresu. Ova adresa je poznata kao IP adresa i mora se unijeti ručno ili se automatski može dodijeliti korištenjem DHCP poslužitelja. IP adresa je obvezna u TCP/IP mreži.
LEAP
Laki proširivi protokol za autentifikaciju (LEAP) A Cisco protokol korišten za 802.1X autentifikaciju na bežičnim LAN-ovima. Poput EAP, LEAP koristi RADIUS poslužitelj koji autentificira korisnike na korporacijskim mrežama prije nego im je dopušteno pristupiti bežičnoj ili žičnoj mreži.
MAC adresa
Adresa za nadzor pristupa medija (MAC) adresa je jedinostavnih 12 brojeva dodijeljenih svakom mrežnom uređaju.
Naziv čvora
Jedinstveni naziv za bežični uređaj. Općenito govoreći, naziv čvora se temelji na MAC adresi.
Jačina signala
Jačina bežičnog signala između uređaja i pristupne točke s kojom komunicirate.
Maska podmreže.
IP adresa također zahtjeva masku podmreže. Maska podmreže je unijeta ručno ili automatski pridružena ako koristite DHCP poslužitelj. Maska podmreže je obvezna u TCP/IP mreži.
SSID
Identifikator skupa usluga. (SSID), također poznat kao naziv mreže je naziv koji koristi vaša bežična mreža. Na nekim bežičnim mrežama, SSID naziv nije objavljen radi povećane sigurnosti.
Sklopka
Sklopka omogućuje međusobno komuniciranje nekoliko mrežnih uređaja.
TKIP
TKIP (Privremeni protokol integriteta ključa) uklanja predviđanja na koja se uljez može osloniti prilikom iskorištavanja sigurnosnih slabosti do kojih dolazi ručnim pridruživanjem WEP ključeva. TKIP ključevi su automatski generirani i dulji od WEP ključeva, a rezultat je sigurniji standard WEP ključeva.
WEP ključ
Bežični ekvivalentni protokol (WEP) je osnovna značajka sigurnosti bežične veze koja štiti vašu bežičnu mrežu od uobičajenih prisluškivatelja. WEP ključ poznat je kao mrežni ključ.