| Konfigurácia sieťového kľúča
| Zadajte príslušný sieťový kľúč a kliknite na tlačidlo „Ďalej“. Pre každú metódu zabezpečenia existujú určité pravidlá.
| Otvorený systém/Zdieľaný kľúč s WEP Tento kľúč má 64- alebo 128-bitovú hodnotu, ktorú musíte zadať vo formáte ASCII alebo šestnástkovom formáte.

- 64 (40) bitov ASCII:
  Používa 5 textových znakov napr. „WSLAN“ (rozlišujú sa malé a veľké písmená).
- 64 (40) bitov šestnástková:
  Používa 10 číslic šestnástkových údajov napr. „71f2234aba“.
- 128 (104) bitov ASCII:
  Používa 13 textových znakov napr. „Wirelesscomms“ (rozlišujú sa malé a veľké písmená).
- 128 (104) bitov šestnástková:
  Používa 26 číslic šestnástkových údajov napr. „71f2234ab56cd709e5412aa2ba“.

WPA-PSK/WPA2-PSK a TKIP alebo AES
Používa Predzdieľaný kľúč (PSK), ktorý má dĺžku 8 a viac znakov, ale maximálne 63 znakov.