| Používanie automatického nastavenia bezdrôtového pripojenia (jedným tlačidlom)
| Automatické nastavenie bezdrôtového pripojenia umožňuje tejto tlačiarni/multifunkčnému zariadeniu prijímať nastavenia konfigurácie bezdrôtovej siete priamo z ľubovoľného bezdrôtového prístupového bodu, ktorý podporuje funkcie Wi-Fi Protected Setup alebo AOSSTM.
| Ak počas nastavovania narazíte na problém, dočasne presuňte zariadenie bližšie k bezdrôtovému prístupovému bodu.
| Viac informácií o konfigurácii bezdrôtového prístupového bodu na prácu v režime Wi-Fi Protected Setup alebo AOSSTM nájdete v návode na používanie od jeho výrobcu.
| Keď je tlačiareň/multifunkčné zariadenie nakonfigurované, môžete ho presunúť späť na vhodné miesto vo vašom pracovnom prostredí, ktoré je v dosahu bezdrôtového prístupového bodu.