Domů > Síť > Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť > Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové sítě v režimu Ad-Hoc (pro IEEE 802.11b/g/n) > Konfigurace přístroje k používání v bezdrátové síti v režimu Ad-Hoc za použití stávajícího SSID

### Konfigurace přístroje k používání v bezdrátové síti v režimu Ad-Hoc za použití stávajícího SSID

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2365DW
Chcete-li spárovat zařízení s přístrojem Brother, který je již v režimu Ad-Hoc a má nakonfigurovaný SSID, postupujte podle následujících pokynů.

Před konfigurací zařízení doporučujeme, abyste si zapsali nastavení bezdrátové sítě. Tyto informace budete potřebovat, než budete moci pokračovat v konfiguraci.

1. Zkontrolujte a zaznamenejte aktuální nastavení bezdrátové sítě v počítači, k němuž se připojujete.
   Nastavení bezdrátové sítě na počítači, ke kterému se připojujete, musí být nastaveno na režim Ad-Hoc s již nakonfigurovaným SSID. Podrobné informace o tom, jak konfigurovat počítač na režim Ad-Hoc, naleznete v pokynech dodaných s počítačem nebo se obraťte na správce sítě.

   Název sítě (SSID)

   Režim komunikace | Režim šifrování | Síťový klíč
   --- | --- | ---
   Ad-Hoc | ŽÁDNÉ | -
   WEP |

   Například:

   Název sítě (SSID)
   HELLO

   Režim komunikace | Režim šifrování | Síťový klíč
   --- | --- | ---
   Ad-Hoc | WEP | 12345

   Váš přístroj Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.
2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Sit a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu WLAN a potom stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Pruvodce nast. a potom stiskněte tlačítko OK.
5. Když se zobrazí Povolit WLAN?, stisknutím vyberte Zapnuto.
   Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení. Zrušíte stisknutím Back (Zpět).
6. Přístroj vyhledá vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID. Po zobrazení seznamu SSID stiskněte nebo a vyberte si požadovaný SSID.
7. Stiskněte tlačítko OK.
8. Zadejte klíč WEP a potom stiskněte tlačítko OK.
   Změny nastavení potvrdíte stisknutím . Zrušíte stisknutím .
   Váš přístroj Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.
9. Zařízení se pokusí připojit k bezdrátovému zařízení, které jste vybrali.

Pokud se bezdrátové zařízení připojí správně, na LCD displeji přístroje se zobrazí Pripojeno. Přístroj vytiskne zprávu o stavu svého bezdrátového připojení. Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte chybový kód na vytištěné zprávě.
Pokud se připojení nezdaří, přístroj přepne síťové rozhraní na drátové.

Pro systém Windows®:

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat ovladače a software nezbytné pro používání vašeho zařízení, vyberte volbu Instalace tiskového ovladače v nabídce instalačního disku CD-ROM Hlavní nabídka.

Systém Macintosh:

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat ovladače a programy nezbytné k používání vašeho zařízení, přejděte na stránku vašeho modelu Soubory ke stažení na stránkách centra podpory Brother Solutions Center na adrese http://support.brother.com.

Související informace
  - Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové sítě v režimu Ad-Hoc (pro IEEE 802.11b/g/n)
  - Jak zadat text do přístroje Brother
  - Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN

Přejít na začátek stránky