| Používání automatického nastavení bezdrátového připojení (jedním tlačítkem)
| Automatické bezdrátové nastavení umožňuje tiskárně/multifunkčnímu zařízení přijímat nastavení pro konfiguraci bezdrátové sítě přímo z jakéhokoliv bezdrátového přístupového bodu, který podporuje Wi-Fi Protected Setup nebo AOSSTM.
| Pokud se během nastavování vyskytne problém, dočasně umístěte zařízení blíže k bezdrátovému přístupovému bodu.
| Další informace o konfigurování bezdrátového přístupového bodu pro práci v režimech Wi-Fi Protected Setup a AOSSTM najdete v uživatelské příručce výrobce.
| Jakmile je tiskárna/multifunkční zařízení nakonfigurováno, přesuňte jej zpět na požadované místo v pracovním prostředí, které je v dosahu bezdrátového přístupového bodu.