| Konfiguracja certyfikatu
| Certyfikat klienta
| Wybierz certyfikat klienta dla uwierzytelniania EAP-TLS. Pamiętaj, że najpierw trzeba skonfigurować certyfikat na stronie „Konfiguruj certyfikat” wewnętrznej witryny WWW (EWS) urządzenia. (Nie trzeba wybierać certyfikatu klienta, jeśli używany jest wyjątek metody uwierzytelniania dla EAP-TLS).
| Weryfikacja certyfikatu serwera
| Wybierz metodę weryfikacji certyfikatu serwera. Przy używaniu protokołu LEAP nie jest konieczny wybór metody weryfikacji.

- Brak weryfikacji
  Certyfikat serwera będzie zaufany bez weryfikacji.
- Certyfikat CA
  Certyfikat serwera wystawiany przez CA jest weryfikowany za pomocą certyfikatu CA zainstalowanego w urządzeniu. Pamiętaj, że najpierw trzeba skonfigurować certyfikat na stronie „Konfiguruj certyfikat” z wewnętrznej witryny WWW (EWS) urządzenia.
- Certyfikat CA i identyfikator serwera
  Weryfikacja certyfikatu serwera (wystawianego przez CA za pomocą certyfikatu CA zainstalowanego w urządzeniu) oraz nazwy zwykłej (identyfikatora serwera). Pamiętaj, że najpierw trzeba skonfigurować certyfikat na stronie „Konfiguruj certyfikat” z wewnętrznej witryny WWW (EWS) urządzenia.

| Identyfikator serwera
| Wprowadź identyfikator serwera w celu weryfikacji certyfikatu serwera. Identyfikator jest nazwą zwykłą certyfikatu serwera.
| Konfiguruj certyfikat
| Jeśli używany jest certyfikat klienta lub certyfikat CA, najpierw trzeba skonfigurować certyfikat na stronie „Konfiguruj certyfikat” z wewnętrznej witryny WWW (EWS) urządzenia.