Domů > Síť > Technické informace pro pokročilé uživatele > Další způsoby konfigurování adresy IP > Konfigurování adresy pomocí ARP

### Konfigurování adresy pomocí ARP

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2360DN / HL‑L2365DW

Pokud nemůžete používat aplikaci BRAdmin a síť nevyužívá server DHCP, je možné použít rovněž příkaz ARP (Address Resolution Protocol). Příkaz ARP je k dispozici na systémech Windows® s instalovaným protokolem TCP/IP i na systémech UNIX®. Chcete-li použít ARP, zadejte následující příkaz:

arp -s ipaddress ethernetaddress

ipaddress

Kde ethernetaddress je adresa MAC (ethernetová adresa) tiskového serveru a ipaddress je adresa IP tiskového serveru.

Například:

Systémy Windows®

  Systémy Windows® vyžadují zadání znaku pomlčky „-“ mezi jednotlivými čísly adres MAC (ethernetových adres).

  arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07

  ping 192.168.1.2

Systémy UNIX®/Linux

  Systémy UNIX® a Linux běžně vyžadují znak dvojtečky „:“ mezi jednotlivými číslicemi MAC adresy (ethernetová adresa).

  arp -s 192.168.1.2 00:80:77:31:01:07

  ping 192.168.1.2

Pokud chcete použít příkaz ARP, musíte být ve stejném segmentu ethernetové sítě (to znamená, že mezi tiskovým serverem a operačním systémem se nesmí nacházet směrovač).

Pokud tam směrovač nachází, můžete k zadání adresy IP použít protokol BOOTP nebo jinou metodu. Pokud správce sítě nakonfiguroval systém tak, aby přiděloval adresy IP s užitím protokolů BOOTP, DHCP nebo RARP, může tiskový server Brother získat adresu IP z kteréhokoliv z těchto systémů přidělování adres IP, takže nebude nutné použít příkaz ARP. Příkaz ARP je účinný pouze jednou. Po úspěšném konfigurování adresy IP tiskového serveru Brother pomocí příkazu ARP není z důvodů zabezpečení možné znovu použít příkaz ARP ke změně adresy. Tiskový server bude ignorovat každý takový pokus. Pokud chcete opět změnit adresu IP, použijte aplikaci Web Based Management, TELNET (pomocí příkazu SET IP ADDRESS)nebo obnovte výchozí nastavení tiskového serveru (což umožní opětovné použití příkazu ARP).

Související informace
  - Další způsoby konfigurování adresy IP
  - Konfigurování adresy pomocí DHCP
  - Konfigurování adresy pomocí BOOTP
  - Konfigurování adresy pomocí RARP
  - Obnovení továrních síťových nastavení

Přejít na začátek stránky