| Използване на автоматична безжична (с едно натискане) настройка
| Опцията Автоматична безжична настройка позволява този принтер/мултифункционално устройство да получи настройките на безжичната мрежа директно от безжична точка на достъп, която поддържа Wi-Fi Protected Setup или AOSSTM.
| Ако се сблъскате с проблем по време на настройката, временно поставете устройството по-близо до безжичната точка на достъп.
| За допълнителна информация как да конфигурирате вашата безжична точка на достъп за работа в режими Wi-Fi Protected Setup и AOSSTM, вижте наръчника за потребителя от производителя.
| След конфигуриране на принтера/мултифункционалното устройство, можете да го преместите на подходящо място в работната среда в обхвата на безжичната точка на достъп.