| Конфигурация на мрежов ключ
| Въведете правилния мрежов ключ и натиснете „Напред“. Съществуват известни правила за всеки метод за сигурност.
| Отворена система/споделен ключ с WEP Този ключ представлява 64-битова или 128-битова стойност, която трябва да бъде въведена във формат ASCII или шестнадесетичен формат.

- 64 (40) бита ASCII:
  Използва 5 текстови символа, напр. „WSLAN“ (различава главни и малки букви).
- 64 (40) бита шестнадесетичен:
  Използва 10 цифри шестнадесетични данни, напр. „71f2234aba“.
- 128 (104) бита ASCII:
  Използва 13 текстови символа, напр. „Wirelesscomms“ (различава главни и малки букви).
- 128 (104) бита шестнадесетичен:
  Използва 26 цифри шестнадесетични данни, напр. „71f2234ab56cd709e5412aa2ba“.

WPA-PSK/WPA2-PSK и TKIP или AES
Използва Предварително споделен ключ (PSK), който е с дължина 8 или повече символа, максимална дължина 63 символа.