Domů > Síť > Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť > Konfigurace přístroje k používání bezdrátové síti pomocí USB kabelu

### Konfigurace přístroje k používání bezdrátové síti pomocí USB kabelu

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2365DW
Pomocí USB kabelu připojte kabel přístroje Brother k bezdrátové síti. Po dokončení připojování odpojte USB kabel.

1. Zapněte počítač a vložte instalační CD-ROM do mechaniky CD-ROM.
   - V případě systému Windows® postupujte podle níže uvedených pokynů.
   - V případě počítačů Macintosh kliknutím na volbu Driver Download (Stáhnout ovladač) přejděte na stránky centra podpory Brother Solutions Center. Při instalaci ovladače se řiďte pokyny na obrazovce.
2. Automaticky se zobrazí úvodní okno.
   Když se v otevřeném okně zobrazí název modelu, vyberte svoje zařízení. Když se v okně zobrazí výběr jazyka, vyberte svůj jazyk.
3. Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM. Klikněte na Instalace tiskového ovladače a pokud souhlasíte s licenční smlouvou, klikněte poté na Ano.
   Postupujte podle pokynů na obrazovce.

   - (Windows® XP)

     Pokud se automaticky neobjeví obrazovka Brother, přejděte na Tento počítač. Poklikejte na ikonu jednotky CD-ROM a pak poklikejte na start.exe.

   - (Windows Vista® a Windows® 7)

     Pokud se automaticky neobjeví obrazovka Brother, přejděte na Počítač. Poklikejte na ikonu jednotky CD-ROM a pak poklikejte na start.exe.

   - (Windows® 8)

     Klepněte na hlavním panelu na ikonu (Průzkumník souborů) a přejděte na Počítač (This PC). Poklepejte na ikonu jednotky CD-ROM a pak poklepejte na start.exe.

   - Pokud se zobrazí okno Řízení uživatelských účtů, postupujte jedním z následujících způsobů:
     - (Windows Vista®) Klepněte na tlačítko Povolit.
     - (Windows® 7/Windows® 8) Klepněte na tlačítko Ano.
4. Zvolte položku Bezdrátové síťové připojení a poté klepněte na tlačítko Další .
5. Zvolte položku Síťová tiskárna Brother Peer-to-Peer nebo Tiskárna sdílená v síti a poté klikněte na tlačítko Další .
6. Zvolíte-li Tiskárna sdílená v síti, vyberte seznam vašeho přístroje na displeji Procházení pro tiskárnu a poté klikněte na volbu OK.
7. Na obrazovce Byla rozpoznána brána firewall/antivirový program zvolte možnost požadovaného nastavení Firewallu a poté klikněte na volbu Další .
8. Vyberte možnost Ano, mám kabel USB, který mohu použít k instalaci. a poté klikněte na položku Další .
9. Pomocí pokynů na obrazovce proveďte konfiguraci nastavení.
   - Když se zobrazí obrazovka Dostupné bezdrátové sítě, pokud je váš přístupový bod nastaven, aby SSID nevysílal, můžete ho ručně přidat kliknutím na tlačítko Pokročilé. Podle pokynů na obrazovce zadejte Název (SSID).
   - Pokud se objeví okno informací o selhání nastavení bezdrátové sítě, klikněte na položku Zkusit znovu a zopakujte tyto kroky.
   - Pokud potřebujete při nastavení pomoc a chcete kontaktovat zákaznický servis Brother, připravte si SSID (název sítě) a síťový klíč. Se zjištěním těchto informací vám nemůžeme pomoci.
   - Pokud tyto informace neznáte (SSID a Síťový klíč), nelze pokračovat v nastavení bezdrátové sítě.
     Jak mohu najít tyto informace?
       - Zkontrolujte dokumentaci dodanou s vaším bezdrátovým přístupovým bodem / routerem.
       - Počáteční SSID by mohl být název výrobce nebo modelu.
       - Pokud neznáte informace o zabezpečení, kontaktujte prosím výrobce routeru, svého správce systému nebo poskytovatele internetu.

Jakmile dokončíte bezdrátové nastavení, instalační program s vámi projde instalací ovladačů. Klikněte na položku Další v instalačním dialogovém okně a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Související informace
  - Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť

Přejít na začátek stránky