Domů > Síť > Technické informace pro pokročilé uživatele > Obnovení továrních síťových nastavení

### Obnovení továrních síťových nastavení

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2360DN / HL‑L2365DW
Můžete použít ovládací panel přístroje k obnovení výchozích továrních nastavení tiskového serveru. Tím budou vymazány veškeré informace, například heslo a adresa IP.

- Tato funkce obnoví všechna nastavení pro kabelovou a bezdrátovou síť na tovární nastavení.
- Tiskový server můžete rovněž resetovat zpět do továrního nastavení pomocí nástrojů BRAdmin Light, BRAdmin Professional 3 nebo Web Based Management (webová správa).

1. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Sit a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Nulovani site a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Stiskněte tlačítko pro Ano.
   Zařízení se restartuje.

Související informace
  - Technické informace pro pokročilé uživatele
  - Konfigurování adresy pomocí ARP
  - Umístění síťových nastavení prostřednictvím aplikace Web Based Management
  - Umístění síťových nastavení pomocí nástroje BRAdmin Light (Windows® a Macintosh)
  - Umístění síťových nastavení pomocí nástroje BRAdmin Professional 3 (Windows®)

Přejít na začátek stránky