| Метод на удостоверяване и режим на криптиране
| Почечето Безжични мрежи използват някакъв вид настройки за защита. Тези настройки за защита дефинират удостоверяването (как устройството се идентифицира пред мрежата) и криптирането (как данните се криптират, когато се изпрашат по мрежата). Ако не посочите тези опции правилно, когато конфигурирате безжичното си устройство, той няма да може да се свърже с безжичната мрежа. Следователно, трябва да внимавате, когато конфигурирате тези опции. Моля, вижте долната информация, за да разберете какви методи за удостоверяване и криптиране поддържа безжичното ви устройство.
| Методи на удостоверяване

- Отворена система
  Безжичните устройства получават достъп до мрежата без никакво удостоверяване.
- Споделен ключ (само в режим Инфраструктура)
  Всички устройства, които ще упражняват достъп до безжичната мрежа, споделят таен предварително определен ключ.
- WPA/WPA2-PSK
  Тайна, предварително зададена фраза се споделя от всички устройства, които ще имат достъп до безжичната мрежа. Този метод на удостоверяване ви позволява да комуникирате безопасно с използване на мощен метод за кодиране.
  WPA/WPA2-PSK могат да бъдат използвани само в инфраструктура на безжична мрежа.
- LEAP (не е наличен при някои модели)
  Cisco® LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) (лек разширен протокол за удостоверяване) използва ID на потребител и парола за удостоверяване.
- EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS (не е наличен при някои модели)
  Cisco® EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling) (разширен протокол за удостоверяване-гъвкаво удостоверяване чрез сигурна тунелна работа)/ PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) (защитен разширен протокол за удостоверяване) /EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) (разширен протокол за удостоверяване- тунелна защита на транспортен слой) използва ID на потребител и парола за удостоверяване. Можете да проверите сървърния сертификат посредством CA сертификата.
- EAP-TLS (не е наличен при някои модели)
  EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) (разширен протокол за удостоверяване-защита на транспортен слой) използва ID на потребител и сертификат на клиента за удостоверяване. Можете също така да проверите сертификата на SSL сървъра с помощта на CA сертификат.

| Методи на вътрешно удостоверяване (не е наличен при някои модели)
| Трябва да посочите един от методите на вътрешно удостоверяване съгласно този, който сте избрали.

- НЯМА
  MS-CHAPv2 се използва за осигуряване, а методът на EAP-FAST отговаря на метода за удостоверяване във втора фаза.
- MS-CHAPv2
  MS-CHAPv2(Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol version 2) (протокол за удостоверяване при квитиране на Microsoft-Challenge, версия 2) е метод на вътрешно удостоверяване за EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS.
- GTC
  GTC(Generic Token Card) (обща маркерна карта) е метод на вътрешно удостоверяване за EAP-FAST/PEAP.
- MS-CHAP
  MS-CHAP(Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol) (протокол за удостоверяване при квитиране на предизвикателство на Microsoft) е метод на вътрешно удостоверяване за EAP-TTLS.
- CHAP
  CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol) (протокол за начално удостоверяване) е метод на вътрешно удостоверяване за EAP-TTLS.
- PAP
  PAP(Password Authentication Protocol) (протокол за удостоверяване с парола) е метод на вътрешно удостоверяване за EAP-TTLS.

| Методи на криптиране

- Без
  Не се използва метод на криптиране.
- WEP (Wired Equivalent Privacy, Еквивалент на жична защита)
  Данните се прехвърлят и получават със защитен ключ по избор на потребителя.
- TKIP
  TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) (протокол за временна цялостност на ключа) премахва предсказуемостта, на която би могло да разчитат хакерите, за да използват слабостта в сигурността, внасяна от употребата на ръчно задавани WEP ключове. TKIP ключовете се генерират автоматично и са по-дълги от WEP ключовете
- AES
  AES (Advanced Encryption Standard) е стандарт Wi-Fi® за удостоверено защитено кодиране.
- CKIP
  Оригиналният протокол за цялост на ключ за LEAP на Cisco Systems, Inc.