| Konfiguracija mrežnog ključa
| Upišite odgovarajući mrežni ključ i kliknite na „Dalje”. Postoje neka pravila za svaki sigurnosni način.
| Otvori sustav/zajednički ključ pomoću WEP Ovaj ključ je 64-bitna ili 128-bitna vrijednost koja se mora unijeti u ASCII ili heksadecimalnom formatu.

- 64 (40) bitni ASCII:
  Koristi 5 tekstualnih znamenki npr „WSLAN” (raspoznaje mala i velika slova).
- 64 (40) bitni heksadecimalni:
  Koristi 10 znamenki heksadecimalnih podataka, npr „71f2234aba”.
- 128 (104) bitni ASCII:
  Koristi 13 tekstualnih znamenki npr „Wirelesscomms” (raspoznaje mala i velika slova).
- 128 (104) bitni heksadecimalni:
  Koristi 26 znamenki heksadecimalnih podataka, npr „71f2234ab56cd709e5412aa2ba”.

WPA-PSK/WPA2-PSK i TKIP ili AES
Koristi prethodni zajednički ključ (PSK) koji je dug 8 ili više znamenki, do maksimalno 63 znamenki.