Domů > Síť > Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť > Použití Wi-Fi Direct™ > Konfigurace sítě Wi-Fi Direct > Konfigurace používání sítě Wi-Fi Direct stiskem jediného tlačítka Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

### Konfigurace používání sítě Wi-Fi Direct stiskem jediného tlačítka Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2365DW
Pokud váš mobilní přístroj podporuje WPS (PBC, Push Button Configuration), postupujte podle následujících pokynů, chcete-li konfigurovat síť Wi-Fi Direct:

1. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Sit a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Wi-Fi Direct a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Majitel skup a potom stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Zap. a potom stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Tlacitko a potom stiskněte tlačítko OK.
6. Když se zobrazí Wi-FiDirectZap.?, stiskněte pro přijetí. Volbu zrušíte stisknutím tlačítka .
7. Když se na LCD zařízení zobrazí Aktivujte Wi-Fi Direct na dalsim zarizeni a stisknete OK., aktivujte konfigurační metodu WPS stiskem jediného tlačítka na vašem mobilním zařízení (viz pokyny v návodu k obsluze vašeho mobilního zařízení). Na zařízení stiskněte tlačítko OK.
   Tím se spustí nastavení Wi-Fi Direct. Volbu zrušíte stisknutím tlačítka Back (Zpět).
8. Pokud se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí LCD přístroje Pripojeno. Dokončili jste nastavení sítě Wi-Fi Direct. Informace o tisku z mobilního zařízení najdete na stránkách vašeho modelu Příručky v centru podpory Brother Solutions Center na adrese http://support.brother.com, kde si lze stáhnout Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Příručka tisku/skenování pro mobily) nebo Příručka AirPrint.

Související informace
  - Konfigurace sítě Wi-Fi Direct
  - Podrobný průvodce konfigurací sítě Wi-Fi Direct

Přejít na začátek stránky