Domů > Síť > Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť > Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové sítě v režimu Ad-Hoc (pro IEEE 802.11b/g/n)

### Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové sítě v režimu Ad-Hoc (pro IEEE 802.11b/g/n)

- Konfigurace přístroje k používání v bezdrátové síti v režimu Ad-Hoc za použití nového SSID
  Jestliže používáte nový SSID, všechna ostatní zařízení se budou připojovat s použitím SSID, který přiřadíte přístroji Brother následujícími kroky. K tomuto SSID se musíte připojit z počítače, pokud je konfigurován v režimu Ad-Hoc.
- Konfigurace přístroje k používání v bezdrátové síti v režimu Ad-Hoc za použití stávajícího SSID
  Chcete-li spárovat zařízení s přístrojem Brother, který je již v režimu Ad-Hoc a má nakonfigurovaný SSID, postupujte podle následujících pokynů.
- Připojeno k bezdrátovému počítači bez bezdrátového LAN přístupového bodu směrovače v síti (režim Ad-Hoc)
  Tento typ sítě nemá centrální bezdrátový LAN přístupový bod / směrovač. Bezdrátoví klienti mezi sebou komunikují přímo. Pokud je bezdrátové zařízení Brother (vaše zařízení) součástí této sítě, přijímá všechny tiskové úlohy přímo z počítače odesílajícího tisková data.

Přejít na začátek stránky