Domů > Síť > Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť > Konfigurace přístroje k používání v bezdrátové síti stiskem jediného tlačítka Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) nebo AOSS™ > Postup konfigurování bezdrátové sítě stiskem jediného tlačítka WPS nebo AOSS™

### Postup konfigurování bezdrátové sítě stiskem jediného tlačítka WPS nebo AOSS™

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2365DW

1. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Sit a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu WLAN a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu WPS/AOSS a potom stiskněte tlačítko OK.
4. Když se zobrazí Povolit WLAN?, stisknutím vyberte Zapnuto.
   Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení. Zrušíte stisknutím Back (Zpět).
5. Když se na LCD zobrazí Stis. tl.na rout, stiskněte tlačítko WPS nebo AOSS™ na bezdrátovém přístupovém bodu / routeru. Stiskněte na ovládacím panelu přístroje a váš přístroj nyní automaticky zjistí, který režim (WPS nebo AOSS™) používá váš bezdrátový přístupový bod/router, a pokusí se připojit k bezdrátové síti.

Pokud se bezdrátové zařízení připojí správně, na LCD displeji přístroje se zobrazí Pripojeno. Přístroj vytiskne zprávu o stavu svého bezdrátového připojení. Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte chybový kód na vytištěné zprávě.
Pokud se připojení nezdaří, přístroj přepne síťové rozhraní na drátové.

Pro systém Windows®:

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat ovladače a software nezbytné pro používání vašeho zařízení, vyberte volbu Instalace tiskového ovladače v nabídce instalačního disku CD-ROM Hlavní nabídka.

Systém Macintosh:

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat ovladače a programy nezbytné k používání vašeho zařízení, přejděte na stránku vašeho modelu Soubory ke stažení na stránkách centra podpory Brother Solutions Center na adrese http://support.brother.com.

Související informace
  - Konfigurace přístroje k používání v bezdrátové síti stiskem jediného tlačítka Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) nebo AOSS™
  - Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN

Přejít na začátek stránky