Domů > Síť > Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť > Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) > Dva typy připojení k bezdrátové síti pomocí metody PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

### Dva typy připojení k bezdrátové síti pomocí metody PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2365DW

Typ A
  Připojení, když bezdrátový LAN přístupový bod/směrovač (1) zároveň vystupuje jako Registrátor.

Typ B
  Připojení, pokud je jiné zařízení (2), jako například počítač, použito jako Registrátor.

Směrovače nebo přístupové body, které podporují funkci WPS, jsou označeny tímto symbolem:

Související informace
  - Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Přejít na začátek stránky