| Konfigurace síťového klíče
| Zadejte příslušný síťový klíč a klepněte na tlačítko „Další“. Existují určitá pravidla pro každou metodu zabezpečení.
| Otevřený systém/Sdílený klíč s protokolem WEP Tento klíč je 64bitová nebo 128bitová hodnota, která musí být zadána ve formátu ASCII nebo v hexadecimálním formátu.

- 64 (40) bitů ASCII:
  Používá 5 textových znaků, například „WSLAN“ (rozlišuje velká a malá písmena).
- 64 (40) bitů hexadecimální:
  Používá 10 číslic hexadecimálních dat, například „71f2234aba“.
- 128 (104) bitů ASCII:
  Používá 13 textových znaků, například „Wirelesscomms“ (rozlišuje velká a malá písmena).
- 128 (104) bitů hexadecimální:
  Používá 26 číslic hexadecimálních dat, například „71f2234ab56cd709e5412aa2ba“.

WPA-PSK/WPA2-PSK a TKIP nebo AES
Používá předsdílený klíč (PSK), který má délku 8 nebo více znaků a maximálně 63 znaků.