Domů > Síť > Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť > Konfigurace přístroje k použití v bezdrátové síti pomocí průvodce nastavením ovládacího panelu přístroje

### Konfigurace přístroje k použití v bezdrátové síti pomocí průvodce nastavením ovládacího panelu přístroje

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2365DW

Před konfigurací zařízení doporučujeme, abyste si zapsali nastavení bezdrátové sítě. Tyto informace budete potřebovat, než budete moci pokračovat v konfiguraci.

1. Zkontrolujte a zaznamenejte aktuální nastavení bezdrátové sítě v počítači, k němuž se připojujete.

   Název sítě (SSID)

   Síťový klíč

   Například:

   Název sítě (SSID)
   HELLO

   Síťový klíč
   12345

   - Váš přístupový bod / router může podporovat použití více klíčů WEP, avšak váš přístroj Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.
   - Pokud potřebujete při nastavení pomoc a chcete kontaktovat zákaznický servis Brother, připravte si SSID (název sítě) a síťový klíč. Se zjištěním těchto informací vám nemůžeme pomoci.
   - Pokud tyto informace neznáte (SSID a Síťový klíč), nelze pokračovat v nastavení bezdrátové sítě.
     Jak mohu najít tyto informace?
       - Zkontrolujte dokumentaci dodanou s vaším bezdrátovým přístupovým bodem / routerem.
       - Počáteční SSID by mohl být název výrobce nebo modelu.
       - Pokud neznáte informace o zabezpečení, kontaktujte prosím výrobce routeru, svého správce systému nebo poskytovatele internetu.
2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Sit a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu WLAN a potom stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Pruvodce nast. a potom stiskněte tlačítko OK.
5. Když se zobrazí Povolit WLAN?, stisknutím vyberte Zapnuto.
   Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení. Zrušíte stisknutím Back (Zpět).
6. Přístroj vyhledá vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID. Po zobrazení seznamu SSID stiskněte nebo a vyberte si požadovaný SSID.
7. Stiskněte tlačítko OK.
8. Postupujte jedním z následujících způsobů:

   - Pokud používáte metodu ověření a šifrování vyžadující síťový klíč, zadejte síťový klíč, který jste si zapsali v prvním kroku.

     Zadejte klíč WEP a potom stisknutím tlačítka OK použijte nastavení.

     Změny nastavení potvrdíte stisknutím . Zrušíte stisknutím .

   - Pokud je vaší metodou ověření Open System a metoda šifrování je nastavena na hodnotu None, přejděte k dalšímu kroku.
   - Pokud váš přístupový bod / router WLAN podporuje WPS, objeví se WPS dostupne. Chcete-li připojit zařízení pomocí automatického bezdrátového režimu, stiskněte . (Pokud vyberete Ne, zadejte síťový klíč, který jste si zapsali v prvním kroku.) Když se objeví Stis.WPS na rout stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu / routeru WLAN a pak stiskněte dvakrát tlačítko .
9. Zařízení se pokouší připojit k bezdrátovému zařízení, které jste vybrali.

Pokud se bezdrátové zařízení připojí správně, na LCD displeji přístroje se zobrazí Pripojeno. Přístroj vytiskne zprávu o stavu svého bezdrátového připojení. Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte chybový kód na vytištěné zprávě.
Pokud se připojení nezdaří, přístroj přepne síťové rozhraní na drátové.

Pro systém Windows®:

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat ovladače a software nezbytné pro používání vašeho zařízení, vyberte volbu Instalace tiskového ovladače v nabídce instalačního disku CD-ROM Hlavní nabídka.

Systém Macintosh:

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat ovladače a programy nezbytné k používání vašeho zařízení, přejděte na stránku vašeho modelu Soubory ke stažení na stránkách centra podpory Brother Solutions Center na adrese http://support.brother.com.

Související informace
  - Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť
  - Jak zadat text do přístroje Brother
  - Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN

Přejít na začátek stránky