Domů > Nastavení přístroje > Tabulka nabídek (pro modely s LCD displejem) > Tabulka nastavení

### Tabulka nastavení

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2360DN / HL‑L2365DW
Tyto tabulky použijte na vysvětlenou různých nabídek a možností, které budete používat k nastavení preferencí přístroje.

Prist. info.

Úroveň 1 | Úroveň 2 | Popis
Nastaveni tisku | - | Vytisknutí strany s nastavením tiskárny.
Tisk sit. nast. | - | Tiskne hlášení o konfiguraci sítě.
Vytisk.hlas.WLAN (Pro bezdrátové modely) | - | Tiskne výsledek diagnózy připojení bezdrátové sítě LAN.
Test tisku | - | Tisk testovací strany.
Tisk Demo | - | Vytiskne ukázkový list.
Tisk fontu (HL-L2360DN/HL-L2365DW) | - | Tisk seznamu interních typů písma
Vyrobni cislo | - | Zobrazení výrobního čísla přístroje.
Verze | Main Verze | Indikuje verzi hlavního firmwaru.
Sub1 Verze (HL-L2360DN/HL-L2365DW) | Indikuje verzi vedlejšího firmwaru.
Velikost RAM | Indikuje velikost paměti v přístroji.
Citac stran | - | Zobrazuje celkový počet vytisknutých stran.
Zivotnost dilu | Zivnotn. Toneru | Zobrazuje zbývající životnost tonerové kazety.
Zivotn.valce | Indikuje zbývající životnost fotoválce.

Zásobník papíru

Úroveň 1 | Popis
Ruc podavani | Rozhodněte, zda tisknout ze slotu ručního podavače.
Oboustr. (Pro modely s funkcí automatického oboustranného tisku) | Volba oboustranného tisku.
Rozmer zasob.1 | Vyberte velikost papíru, který jste vložili do standardního zásobníku papíru.
Overit velik. | Volí, zda zobrazit hlášení, které vás vybízí ke kontrole velikosti papíru v přístroji a jeho shody s nastavením velikosti papíru přístroje.

Základní nastavení

Úroveň 1 | Úroveň 2 | Popis
Mistni jazyk | - | Změna lokálního jazyka LCD.
Rozliseni | - | Zvolte rozlišení tisku.
Sytost | - | Zvětšuje nebo zmenšuje sytost tisku.
Uspory | Uspora toneru | Prodloužení životnosti tonerové kazety.
Cas do spanku | Nastavení délky časové prodlevy dříve, než se přístroj vrátí zpět do úsporného režimu.
Tichy rezim | Snížení hlučnosti tisku.
Autom. vypnuti | Nastavení počtu hodin, po které přístroj setrvá v režimu hlubokého spánku před přechodem do režimu Vypnuto.
Ovladaci panel | Tlac. Repeat | Podržením stisknutého tlačítka nebo nastavte délku časového intervalu, který je nutný k tomu, aby se změnilo LCD hlášení na displeji.
Rolovani zprav | Nastavení časového intervalu, po který bude LCD hlášení rolovat na LCD displeji. Z úrovně 1 = 0,2 s po úroveň 10 = 2,0 s.
LCD Kontrast | Nastavení kontrastu LCD displeje.
Auto Online | Nastavuje přístroj tak, aby se po 30 sekundách nečinnosti přepnul do režimu Připraven. Vyberete-li nastavení Vyp., přístroj nemůže přijmout tiskové úlohy, pokud byl ponechán v režimu nabídky.
Blok. nastav. | - | Pomocí hesla mění přístup k panelovým nastavením.
Interface | Vyber | Vyberte používané rozhraní. Zvolíte-li nastavení Auto, přístroj automaticky změní rozhraní na USB nebo Ethernet podle toho, které rozhraní přijímá data.
Cas Auto IF | Musíte nastavit dobu prodlevy pro automatický výběr rozhraní.
Vstupni buffer | Zvětšení nebo zmenšení kapacity vstupní vyrovnávací paměti.
Vymente toner | - | Nastaví přístroj tak, aby pokračoval v tisku i po zobrazení zprávy Vymente toner na displeji LCD přístroje.

Nabídka tisku

Úroveň 1 | Úroveň 2 | Popis
Autom. pokrac | - | Toto nastavení vyberte, pokud chcete, aby přístroj automaticky odstraňoval chyby formátu papíru.
Typ papiru (HL-L2360DN/HL-L2365DW) | - | Nastavení typu papíru.
Papir (HL-L2360DN/HL-L2365DW) | - | Nastavení velikosti papíru.
Kopii (HL-L2360DN/HL-L2365DW) | - | Nastavení počtu tisknutých stran.
Orientace (HL-L2360DN/HL-L2365DW) | - | Přístroj může tisknout jak na výšku, tak na šířku.
Pozice tisku | Okraj X | Přemístění výchozí pozice tisku ve vodorovném směru od -500 (vlevo) do +500 (vpravo) bodů při rozlišení 300 dpi.
Okraj Y | Přesune výchozí pozici tisku (v levém horním rohu stran) ve svislém směru od -500 (nahoru) do +500 (dolů) bodů při rozlišení 300 dpi.
Auto FF (HL-L2360DN/HL-L2365DW) | - | Umožňuje přístroji automaticky tisknout jakákoliv zbývající data.
HP LaserJet (HL-L2360DN/HL-L2365DW) | Cislo fontu | Nastavuje číslo fontu.
Roztec fontu | Nastavuje vzdálenost znaků fontu. Nabídka Roztec fontu se zobrazí, když vyberete I042 až I054 v nastavení Cislo fontu.
Velikost fontu | Nastavuje velikost fontu. Nabídka Velikost fontu se zobrazí, když vyberete I000 až I041 v nastavení Cislo fontu.
Znakova sada | Výběr znakové nebo symbolové sady.
Tisk tabulky | Tiskne tabulku kódů.
Auto LF | ZAP: CR -> CR + LF, VYP: CR -> CR
Auto CR | ZAP: LF -> LF + CR, FF -> FF + CR, nebo VT -> VT + CR VYP: LF -> LF, FF -> FF, nebo VT -> VT
Auto WRAP | Volí, zda po dosažení pravého okraje je nebo není proveden posuv o řádek a návrat vozíku.
Auto SKIP | Volí, zda po dosažení dolního okraje je nebo není proveden posuv o řádek a návrat vozíku.
Levy okraj | Nastavení levého okraje na 0-70 sloupců po 1 cpi.
Pravy okraj | Nastavení pravého okraje na 10-80 sloupců po 1 cpi.
Horni okraj | Nastavuje horní okraj na určitou vzdálenost od horního okraje papíru.
Spodni okraj | Nastavuje dolní okraj na určitou vzdálenost od dolního okraje papíru:
Radku | Nastaví počet řádků na jednotlivých stránkách.

Síť HL-L2340DW

Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Popis
WLAN | TCP/IP | Boot metoda | Volba nejvhodnější IP metody.
IP Adresa | Zadejte IP adresu.
Maska podsite | Zadejte masku podsítě.
Brana | Zadejte adresu brány.
IP Boot pocet | Určuje počet pokusů, kolikrát přístroj zkusí získat IP adresu, je-li položka Boot metoda nastavena na jakékoliv nastavení kromě hodnoty Static.
APIPA | Automaticky přiděluje IP adresu z rozsahu lokálních adres pro linku.*1.
IPv6 | Aktivuje nebo deaktivuje protokol IPv6.
WLAN Asistent | - | Nastavení bezdrátové sítě lze konfigurovat pomocí disku CD-ROM společnosti Brother.
Pruvodce nast. | - | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí průvodce nastavením.
WPS/AOSS | - | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí metody WPS nebo AOSS™.
WPS + PIN kod | - | Nastavení bezdrátové sítě pomocí WPS s kódem PIN.
Stav WLAN | Stav | Zobrazení stavu bezdrátového ethernetového spojení.
Signal | Ukazuje podmínky signálu.
Kanal | Zobrazuje používaný kanál, je-li Stav ve stavu Aktivni.
Rychlost | Zobrazení rychlosti připojení, je-li Stav ve stavu Aktivni.
SSID | Zobrazuje SSID
Komunik.rezim | Zobrazí současný režim komunikace.
Adresa MAC | - | Zobrazení MAC adresy přístroje.
Nastav.predvol | - | Obnovení standardních nastavení bezdrátové sítě interního tiskového serveru.
WLAN povolena | - | Zapne či vypne bezdrátové rozhraní.
Wi-Fi Direct | Tlacitko | - | Síťové nastavení Wi-Fi Direct™ lze snadno konfigurovat pomocí metody jednoho tlačítka.
Kod PIN | - | Síťové nastavení Wi-Fi Direct™ lze snadno nakonfigurovat pomocí WPS s kódem PIN.
Rucne | - | Nastavení sítě Wi-Fi Direct™ lze konfigurovat ručně.
Majitel skup | - | Nastaví váš přístroj jako vlastníka skupiny.
Info zarizeni | Nazev zarizeni | Umožňuje zjistit název přístroje.
SSID | Zobrazuje SSID vlastníka skupiny.
IP Adresa | Zobrazuje IP adresu vašeho přístroje.
Stavove info | Stav | Zobrazuje stav sítě Wi-Fi Direct™.
Signal | Zobrazuje současnou sílu signálu sítě Wi-Fi Direct™. Když přístroj jedná jako vlastník skupiny, na LCD displeji se vždy zobrazuje Silny.
Kanal | Zobrazení používaného kanálu, je-li Stav M/S aktivni nebo Silne.
Rychlost | Zobrazení rychlosti připojení, je-li Stav M/S aktivni nebo Silne.
I/F povolene | - | Povoluje nebo zakazuje připojení Wi-Fi Direct™.
Nulovani site | - | - | Obnovení všech standardních síťových nastavení interního tiskového serveru.

*1
Po připojení k síti, je-li „Metoda zavádění“ systému přístroje nastavena na možnost „Auto“, se přístroj pokusí nastavit IP adresu a masku podsítě ze zaváděcího serveru, například DHCP. Pokud nelze zaváděcí server nalézt, bude IP adresa APIPA přiřazena, například 169. 254. [001-254]. [000-255]. Je-li „Metoda zavádění“ přístroje nastavena na možnost „Static“, musíte zadat IP adresu ručně z ovládacího panelu přístroje

Síť HL-L2360DN

Úroveň 1 | Úroveň 2 | Popis
TCP/IP | Boot metoda | Volba nejvhodnější IP metody.
IP Adresa | Zadejte IP adresu.
Maska podsite | Zadejte masku podsítě.
Brana | Zadejte adresu brány.
IP Boot pocet | Určuje počet pokusů, kolikrát přístroj zkusí získat IP adresu, je-li položka Boot metoda nastavena na jakékoliv nastavení kromě hodnoty Static.
APIPA | Automaticky přiděluje IP adresu z rozsahu lokálních adres pro linku.*1.
IPv6 | Aktivuje nebo deaktivuje protokol IPv6.
Ethernet | - | Volí režim linky Ethernet.
Dratova stav | - | Zobrazení stavu ethernetového spojení.
Adresa MAC | - | Zobrazení MAC adresy přístroje.
Nulovani site | - | Obnovení všech standardních síťových nastavení interního tiskového serveru.

*1
Po připojení k síti, je-li „Metoda zavádění“ systému přístroje nastavena na možnost „Auto“, se přístroj pokusí nastavit IP adresu a masku podsítě ze zaváděcího serveru, například DHCP. Pokud nelze zaváděcí server nalézt, bude IP adresa APIPA přiřazena, například 169. 254. [001-254]. [000-255]. Je-li „Metoda zavádění“ přístroje nastavena na možnost „Static“, musíte zadat IP adresu ručně z ovládacího panelu přístroje

Síť HL-L2365DW

Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Popis
Dratova LAN | TCP/IP | Boot metoda | Volba nejvhodnější IP metody.
IP Adresa | Zadejte IP adresu.
Maska podsite | Zadejte masku podsítě.
Brana | Zadejte adresu brány.
IP Boot pocet | Určuje počet pokusů, kolikrát přístroj zkusí získat IP adresu, je-li položka Boot metoda nastavena na jakékoliv nastavení kromě hodnoty Static.
APIPA | Automaticky přiděluje IP adresu z rozsahu lokálních adres pro linku.
IPv6 | Aktivuje nebo deaktivuje protokol IPv6.
Ethernet | - | Volí režim linky Ethernet.
Dratova stav | - | Zobrazení stavu ethernetového spojení.
Adresa MAC | - | Zobrazení MAC adresy přístroje.
Nastav.predvol | - | Obnovení standardních nastavení drátové sítě interního tiskového serveru.
Dratova povol. | - | Zapne či vypne kabelové rozhraní.
WLAN | TCP/IP | Boot metoda | Volba nejvhodnější IP metody.
IP Adresa | Zadejte IP adresu.
Maska podsite | Zadejte masku podsítě.
Brana | Zadejte adresu brány.
IP Boot pocet | Určuje počet pokusů, kolikrát přístroj zkusí získat IP adresu, je-li položka Boot metoda nastavena na jakékoliv nastavení kromě hodnoty Static.
APIPA | Automaticky přiděluje IP adresu z rozsahu lokálních adres pro linku.*1.
IPv6 | Aktivuje nebo deaktivuje protokol IPv6.
WLAN Asistent | - | Nastavení bezdrátové sítě lze konfigurovat pomocí disku CD-ROM společnosti Brother.
Pruvodce nast. | - | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí průvodce nastavením.
WPS/AOSS | - | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí metody WPS nebo AOSS™.
WPS + PIN kod | - | Nastavení bezdrátové sítě pomocí WPS s kódem PIN.
Stav WLAN | Stav | Zobrazení stavu bezdrátového ethernetového spojení.
Signal | Ukazuje podmínky signálu.
Kanal | Zobrazuje používaný kanál, je-li Stav ve stavu Aktivni.
Rychlost | Zobrazení rychlosti připojení, je-li Stav ve stavu Aktivni.
SSID | Zobrazuje SSID
Komunik.rezim | Zobrazí současný režim komunikace.
Adresa MAC | - | Zobrazení MAC adresy přístroje.
Nastav.predvol | - | Obnovení standardních nastavení bezdrátové sítě interního tiskového serveru.
WLAN povolena | - | Zapne či vypne bezdrátové rozhraní.
Wi-Fi Direct | Tlacitko | - | Síťové nastavení Wi-Fi Direct™ lze snadno konfigurovat pomocí metody jednoho tlačítka.
Kod PIN | - | Síťové nastavení Wi-Fi Direct™ lze snadno nakonfigurovat pomocí WPS s kódem PIN.
Rucne | - | Nastavení sítě Wi-Fi Direct™ lze konfigurovat ručně.
Majitel skup | - | Nastaví váš přístroj jako vlastníka skupiny.
Info zarizeni | Nazev zarizeni | Umožňuje zjistit název přístroje.
SSID | Zobrazuje SSID vlastníka skupiny.
IP Adresa | Zobrazuje IP adresu vašeho přístroje.
Stavove info | Stav | Zobrazuje stav sítě Wi-Fi Direct™.
Signal | Zobrazuje současnou sílu signálu sítě Wi-Fi Direct™. Když přístroj jedná jako vlastník skupiny, na LCD displeji se vždy zobrazuje Silny.
Kanal | Zobrazení používaného kanálu, je-li Stav M/S aktivni nebo Klient aktivni.
Rychlost | Zobrazení rychlosti připojení, je-li Stav M/S aktivni nebo Klient aktivni.
I/F povolene | - | Povoluje nebo zakazuje připojení Wi-Fi Direct™.
Nulovani site | - | - | Obnovení všech standardních síťových nastavení interního tiskového serveru.

*1
Po připojení k síti, je-li „Metoda zavádění“ systému přístroje nastavena na možnost „Auto“, se přístroj pokusí nastavit IP adresu a masku podsítě ze zaváděcího serveru, například DHCP. Pokud nelze zaváděcí server nalézt, bude IP adresa APIPA přiřazena, například 169. 254. [001-254]. [000-255]. Je-li „Metoda zavádění“ přístroje nastavena na možnost „Static“, musíte zadat IP adresu ručně z ovládacího panelu přístroje

Nabídka Reset

Úroveň 1 | Popis
Sit | Obnovení všech standardních síťových nastavení interního tiskového serveru.
Obn. tov.nast. | Resetuje přístroj a obnoví všechny tovární nastavení tiskárny (včetně nastavení příkazů).

Související informace
  - Tabulka nabídek (pro modely s LCD displejem)
  - Všeobecné technické údaje

Přejít na začátek stránky