| Konfiguracija omrežnega ključa
| Izberite ustrezen omrežni ključ in kliknite “Naprej”. Za vsako varnostno metodo obstaja nekaj pravil.
| Odprt sistem/Ključ za souporabo z WEP Ta ključ je 64-bitna ali 128-bitna vrednost, ki jo morate vnesti v ASCII ali šestnajstiški format.

- ASCII 64(40) bitov:
  Uporablja 5 znakov, na primer “WSLAN” (razlikovanje med malimi in velikimi črkami).
- Šestnajstiško 64(40) bitov:
  Uporablja 10 števk šestnajstiškega sistema, na primer “71f2234aba”.
- ASCII 128(104) bitov:
  Uporablja 13 znakov, na primer “Wirelesscomms” (razlikovanje med malimi in velikimi črkami).
- Šestnajstiško 128(104) bitov:
  Uporablja 26 števk šestnajstiškega sistema, na primer “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”.

WPA-PSK/WPA2-PSK in TKIP ali AES
Uporablja prednastavljeni ključ za souporabo (PSK), ki je sestavljen iz 8 znakov ali več, do največ 63 znakov.