| Slovník pojmov
| 802.11b alebo 802.11g Siete 802.11b pracujú s maximálnou rýchlosťou 11 Mb/s. Siete 802.11g pracujú s rýchlosťou až do 54 Mb/s. Prístupový bod Prístupový bod, známy aj pod názvom bezdrôtový smerovač, tvorí srdce bezdrôtovej siete a riadi konfiguráciu jej zabezpečenia. Ak používate prístupový bod, máte sieť v režime infraštruktúry.
Ad-hoc
Zariadenia komunikujú priamo medzi sebou. Neexistuje žiaden centrálny prístupový bod, ktorý by riadil bezdrôtovú sieťovú komunikáciu. Tento typ siete sa taktiež nazýva bezdrôtová sieť typu Peer-to-peer.
APIPA
Technológia APIPA (Automatic Private IP Addressing) sa používa, ak sieťový počítač, tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie nemôže získať IP adresu zo serveru DHCP.
ASCII
Skratka z anglického výrazu pre americký štandardný kód pre výmenu informácií. Číselná reprezentácia znaku. Napríklad kód ASCII pre písmeno A je 65.
Metóda overovania
Typ bezdrôtového overovania, ktoré sa používa vo vašej sieti.
Kanál
Bezdrôtové siete používajú kanály. Každý kanál používa inú rádiovú frekvenciu vo vopred určenom rozsahu. Všetky bezdrôtové zariadenia v rámci bezdrôtovej siete budú používať rovnaký kanál. Výnimkou je prípad, keď sú tieto zariadenia pripojené k iným bezdrôtovým prístupovým bodom, aby fungovali ako brána do bezdrôtovej siete.
DHCP
Server protokolu DHCP (z anglického výrazu Dynamic Host Configuration Protocol) prideľuje sieťovým zariadeniam adresy IP.
DSL
Skratka z anglického výrazu Digital Subscriber Line, taktiež sa používajú označenia ADSL alebo xDSL. Vysokorýchlostné pripojenie na internet.
EAP
Protokol EAP (z anglického výrazu Extensible Authentication Protocol) poskytuje overovací rámec pre bezdrôtové a káblové siete. Protokol EAP používa server RADIUS, ktorý overuje používateľov v podnikových sieťach pred umožnením prístupu do bezdrôtovej alebo káblovej siete.
Sieťový kábel (Ethernetový kábel)
Kábel, ktorý sa používa na pripojenie zariadenia ku káblovej sieti. Ethernetové káble používajú konektory RJ45 a samotný kábel sa taktiež nazýva priamy kábel.
Adresa vstupnej brány
Adresa vstupnej brány umožňuje zariadeniu komunikovať s inými zariadeniami v rôznych sieťach. Vo všeobecnosti nie je potrebné konfigurovať adresu vstupnej brány.
HEX
Skratka slova hexadecimálny označujúceho šestnástkovú sústavu, ktorá používa čísla 0-9 a písmená A-F.
Infraštruktúra
Každé zariadenie komunikuje prostredníctvom centrálneho prístupového bodu. Je to najbežnejší typ bezdrôtovej siete.
Adresa IP
Každé zariadenie v sieti musí používať jedinečnú adresu. Táto adresa sa nazýva adresa IP a musí sa zadať ručne alebo ju môže automaticky priradiť server DHCP. Adresa IP je povinná v sieti TCP/IP.
LEAP
Skratka pre anglický výraz Lightweight Extensible Authentication Protocol (LEAP). Protokol spoločnosti Cisco, ktorý sa používa na overovanie 802.1X v bezdrôtových sieťach LAN. Podobne ako protokol EAP a protokol LEAP používa server RADIUS, ktorý overuje používateľov v podnikových sieťach pred umožnením prístupu do bezdrôtovej alebo káblovej siete.
Adresa MAC
Adresa MAC (skratka z anglického výrazu pre riadenie prístupu k médiám) je jedinečné 12-ciferné číslo priradené každému sieťovému zariadeniu.
Názov uzla
Jedinečný názov pre bezdrôtové zariadenie. Vo všeobecnosti je názov uzla odvodený od adresy MAC.
Sila signálu
Sila bezdrôtového signálu medzi zariadením a prístupovým bodom, cez ktorý prebieha komunikácia.
Maska podsiete
Adresa IP vyžaduje aj masku podsiete. Maska podsiete sa zadáva ručne alebo ju automaticky priraďuje server DHCP. Maska podsiete je povinná v sieti TCP/IP.
SSID
Identifikátor SSID (z anglického výrazu Service Set Identifier), ktorý sa tiež označuje ako Názov siete, je názov, ktorý používa vaša bezdrôtová sieť. V niektorých bezdrôtových sieťach sa názov SSID nezverejňuje z dôvodu zvýšenia zabezpečenia.
Prepínač
Prepínač umožňuje vzájomnú komunikáciu niekoľkých sieťových zariadení.
TKIP
Protokol TKIP (skratka z anglického výrazu Temporal Key Integrity Protocol) odstraňuje pravdepodobnosť, na ktorú by sa narušitelia mohli spoľahnúť pri zneužívaní slabých miest zabezpečenia, ktoré so sebou prináša používanie ručne priradených kľúčov WEP. Kľúče TKIP sa generujú automaticky a sú dlhšie, a teda bezpečnejšie ako štandardné kľúče WEP.
Kľúč WEP
Kľúč protokolu WEP (skratka z anglického výrazu Wireless Equivalent Protocol) je základná funkcia zabezpečenia bezdrôtového pripojenia, ktorá chráni bezdrôtovú sieť pred náhodným pripojením. Kľúč WEP sa taktiež nazýva sieťový kľúč.