Domů > Síť > Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť > Konfigurace přístroje k používání v bezdrátové síti stiskem jediného tlačítka Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) nebo AOSS™

### Konfigurace přístroje k používání v bezdrátové síti stiskem jediného tlačítka Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) nebo AOSS™

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2365DW

Pokud váš bezdrátový přístupový bod/směrovač podporuje funkci WPS (Push Button Configuration) nebo AOSS™, můžete k nastavení bezdrátové sítě použít metodu WPS nebo AOSS™ z nabídky ovládacího panelu vašeho zařízení.

- Směrovače nebo přístupové body, které podporují funkci WPS, jsou označeny tímto symbolem:
- Směrovače nebo přístupové body, které podporují funkci AOSS™, jsou označeny tímto symbolem:

Související informace
  - Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť
  - Postup konfigurování bezdrátové sítě stiskem jediného tlačítka WPS nebo AOSS™
  - Připojeno k počítači v síti s bezdrátovým LAN přístupovým bodem směrovačem (režim Infrastruktura)

Přejít na začátek stránky