Domů > Síť > Technické informace pro pokročilé uživatele > Další způsoby konfigurování adresy IP > Konfigurování adresy pomocí APIPA

### Konfigurování adresy pomocí APIPA

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2360DN / HL‑L2365DW

Tiskový server Brother podporuje protokol APIPA (Automatic Private IP Addressing). Pokud není dostupný server DHCP, klienti DHCP automaticky konfigurují adresu IP a masku podsítě pomocí služby APIPA. Přístroj si vybere vlastní adresu IP v rozsahu 169.254.1.0 až 169.254.254.255. Maska podsítě je automaticky nastavena na 255.255.0.0 a adresa brány na 0.0.0.0.

Při výchozím nastavení je protokol APIPA povolen. Chcete-li protokol APIPA deaktivovat, použijte ovládací panel zařízení, nástroje BRAdmin nebo nástroj Web Based Management (webová správa).

Související informace
  - Další způsoby konfigurování adresy IP

Přejít na začátek stránky