Domů > Síť > Technické informace pro pokročilé uživatele > Další síťová nastavení pro systém Windows® > Instalace ovladačů používaných pro tisk pro režim Infrastruktura při používání vertikálního párování (Windows® 7 a Windows® 8)

### Instalace ovladačů používaných pro tisk pro režim Infrastruktura při používání vertikálního párování (Windows® 7 a Windows® 8)

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2365DW
Vertikální párování je technologie pro systém Windows®, která umožňuje vašemu bezdrátovému přístroji s podporou Vertikálního párování připojení k síti Infrastruktura pomocí metody PIN funkce WPS a webových služeb. Umožňuje instalovat ovladač tiskárny z ikony tiskárny na obrazovce Přidat zařízení. Nacházíte-li se v režimu Infrastruktura, můžete svůj přístroj připojit k bezdrátové síti a poté pomocí této funkce nainstalovat ovladač tiskárny. Vertikální párování je technologie pro systém

- Přesvědčte se, že se hostitelský počítač a přístroj Brother nacházejí ve stejné podsíti, nebo že je router řádně nakonfigurován k přenosu dat mezi těmito dvěma zařízeními.
- Pokud jste deaktivovali funkci Webových služeb zařízení, musíte je znovu aktivovat zaškrtnutím políčka Webové služby a klepnutím na tlačítko Submit (Odeslat). Výchozí nastavení pro funkci webových služeb je u zařízení Brother aktivováno. Nastavení funkce Webových služeb můžete změnit pomocí aplikace Web Based Management nebo nástroje BRAdmin Professional 3.
- Ujistěte se, že váš bezdrátový LAN přístupový bod / směrovač obsahuje logo kompatibility se systémem Windows® 7 nebo Windows® 8. Pokud si logem kompatibility nejste jisti, kontaktujte výrobce svého přístupového bodu / směrovače.
- Ujistěte se, že váš počítač obsahuje logo kompatibility se systémem Windows® 7 nebo Windows® 8. Pokud si logem kompatibility nejste jisti, kontaktujte výrobce svého počítače.
- Pokud konfigurujete bezdrátovou síť pomocí bezdrátové karty síťového rozhraní (NIC), ujistěte se, že bezdrátová karta NIC obsahuje logo kompatibility se systémem Windows® 7 nebo Windows® 8. Další informace se dozvíte od výrobce své bezdrátové karty NIC.
- Aby bylo možné jako registrátora použít počítač se systémem Windows® 7 nebo Windows® 8, musíte jej předem zaregistrovat ve vaší síti. Přečtěte si pokyny dodané s vaším bezdrátovým LAN přístupovým bodem / směrovačem.

1. Zapněte zařízení.
2. Nastavte zařízení do režimu WPS (metoda PIN).
3. Postupujte jedním z následujících způsobů:
   - (Windows® 7)

     Klikněte na (Start)>Zařízení a tiskárny>Přidat zařízení.

   - (Windows® 8)

     Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klepněte na volbu Nastavení>Ovládací panely>Hardware a zvuk>Zařízení a tiskárny>Přidat zařízení.

4. Vyberte vaše zařízení a zadejte PIN.
5. Vyberte infrastrukturní síť, ke které se chcete připojit, a potom klepněte na Další.
6. Jakmile se v dialogovém okně Zařízení a tiskárny objeví vaše zařízení, je bezdrátová konfigurace a instalace ovladače tiskárny úspěšně dokončena.

Související informace
  - Další síťová nastavení pro systém Windows®
  - Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Přejít na začátek stránky