| Korištenje automatskog podešavanja bežične veze (jedan pritisak)
| Opcija automatskog podešavanja bežične veze omogućuje ovom pisaču/višenamjenskom uređaju da primi njegove postavke za konfiguraciju bežične mreže izravno iz pristupne točke koja podržava podešavanje zaštićene Wi-Fi veze ili AOSSTM.
| Ako dođe do problema tijekom podešavanja, privremeno postavite svoj uređaj bliže bežičnoj pristupnoj točki.
| Za daljnje informacije kako konfigurirati bežičnu pristupnu točku za načine rada u podešavanja zaštićene Wi-Fi mreže ili AOSSTM pogledajte priručnik za upute proizvođača.
| Kada je pisač/višenamjenski uređaj konfiguriran, možete ga vratiti natrag na položaj unutar radnog okruženja koji je unutar raspona bežične pristupne točke.