Domů > Glosář > Šifrování

### Šifrování

Většina bezdrátových sítí používá určitá nastavení zabezpečení. Tato nastavení zabezpečení určují metodu ověření (jak se zařízení identifikuje v síti) a šifrování (jak jsou data posílaná po síti šifrována). Pokud při konfiguraci bezdrátového přístroje Brother tyto možnosti správně nenastavíte, přístroj se nebude moci připojit k bezdrátové síti. Buďte proto při konfiguraci těchto nastavení opatrní.

Metody šifrování pro osobní bezdrátovou síť
  Osobní bezdrátová síť je malá síť (například domácí bezdrátová síť) bez podpory IEEE 802.1x.
  - Žádné

    Není použito šifrování.

  - WEP

    Při používání zabezpečení WEP (Wired Equivalent Privacy) jsou data odesílána a přijímána s bezpečnostním klíčem.

  - TKIP

    Protokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) poskytuje unikátní šifrovací klíč pro každý z paketů, kontrolu integrity zpráv a mechanismus dynamicky měnící klíče.

  - AES

    AES (Advanced Encryption Standard) poskytuje silnější ochranu dat pomocí šifrování symetrickým klíčem.

  - IEEE 802.11n nepodporuje WEP ani TKIP jako metodu šifrování.
  - Chcete-li se připojit k bezdrátové síti pomocí IEEE 802.11n, doporučujeme vybrat AES.

Přejít na začátek stránky